თბილი ქურთუკი(მულტიკამის ქსოვილი)

რაოდენობა:

სწორი სილუეტი წინა კალთა ორნაწილიანი, იკვრება ელვა შესაკრავით, რომელიც დაფარულია ორმაგი თამასით და იკვრება 5 კნოპით. ორივე კალთის წელის ნაკერში დამუშავებულია დახრილი ფორმის ჯიბით , რომელიც დაფარულია ფიგურული სარქველით და იკვრება ფხრიწით. სახელო რეგლანი , ბოლოში იკვრება მოსაჭიმით ფხრიწზე. ერთ სახელოზე(მარცხნივ) მუშავდება რელიეფური ზედნადები სარქველიანი ჯიბე, რომელიც იკვრება ფხრიწით, სარქველზე დამაგრებულია ფხრიწი. ორივე სახელოზე იდაყვის ადგილებში მუშავდება საცვეთები. ყელთან დამაგრებული უნდა ქონდეს ელვა შესაკრავის დამცავი დეტალი. საყელოზე ჩამაგრებული აქვს წინაფრიანი საწვიმარი კაპიშონი, რომელიც მუშავდება სარჩულზე. კაპიშონში გაყრილია თასმა და ბოლოვდება პლასტმასის ფიქსატორით. კაპიშონი იკეცება საყელოში და იკვრება ფხრიწით. ქურთუკის ბოლოში გაყრილია მრგვალი რეზინი და დაბოლოებულია ორივე მხარეს პლასტმასის ფიქსატორებით. საზედაპირე ქსოვილის დეტალების შემაერთებელი ნაკერები, შიდა მხრიდან დამუშავებული უნდა იყოს წყალგაუმტარი წებო-ლენტით, რომელიც რეცხვის,დაუთოების, ხელით ზემოქმედების შემთხვევაში უნდა ინარჩუნებდეს თავის თვისობრივ მახასიათებელს. წებოლენტი უნდა დაეფინოს ნაკერზე თანაბრად და პროპორციულად. ქურთუკის შიდა მხრიდან მუშავდება სარჩულზე. ქსოვილი არის სამშრიანი. ზედა შრე 100% პოლიესტერი, შუალედური შრე მემბრანა, მესამე შრე პოლიესტერი. ქსოვილის წონა 200-260 გრ/მ2 ქსოვილი უნდა იყოს წყალგაუმტარი.  
  
 ქურთუკზე გამოკრულია მოსახსნელი მათბუნებელი ელვა შესაკრავით, 100 % პოლიესტერი, ქსოვილის წონა არანაკლებ 250გრ/მ2, გრძელმკლავიანი, მაღალყელიანი, ზედნადები ჯიბეებით. მათბუნებელი იკვრება ელვა შესაკრავით. კისერთან და მანჟეტთან კნოპებით.

ქურთუკი ფერი: კომუფლირებული მულტიკამი.