**ტექნიკური დავალება სს "RMG GROUP"-ის მოწყობილობის შეძენაზე**

**გაწმენდილი წყლის რეზერვუარი**

თბილისი 2025

1. **ზოგადი მონაცემები**
	1. **პროცესის პირობები**

პროდუქტის ტიპი: გაწმენდილი წყალი შემასქელებლის შემდეგ.

სამუშაო გარემო: ნეიტრალური / მჟავე / ტუტე (pH 7-7,5)

გარემოს სიმკვრივე: \_\_\_1,05-1,1\_\_\_ ტ/მ3

გარემოს ტემპერატურა: \_\_\_\_+10…+25\_\_\_\_\_ ℃

დამატებით: შესაძლებელია წვრილდისპერსიული ნაწილაკების არსებობა

* 1. **ოპერაციების დანიშნულება**

შემასქელებლიდან გაწმენდილი წყლის მისაღები რეზერვუარი.

**1.3 შესრულება**

33 მ3 მოცულობის ცილინდრული რეზერვუარი შემრევი მოწყობილობის გარეშე, ჯავშნის გარეშე, სახურავის გარეშე, ჩვეულებრივი შესრულების.

საჭიროებს დაგრუნტვას და შეღებვას შიდა და გარე ზედაპირების, რუხი ფერი RAL 7047.

საღებავის სისქე და ფენების რაოდენობა მწარმოებლის რეკომენდაციის შესაბამისად.

რეზერვუარის ფუნდამენტზე დამაგრების მექანიზმი შემუშავდეს რეზერვუარის დამზადებლის მიერ 9 ბალიანი სეისმომდგრადობის გათვალისწინებით.

**1.4 შტუცერების ცხრილი.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დანიშნულება** | **განლაგება და შვერი** | **DN, ნომინალური ზომა** | **რ-ბა** | **PN, ГОСТ 33259-2015** | **მილტუჩის ტიპი** |
| პროდუქტის გამოსვლა | იხ. ნახაზი, hღერძის=377 მმ ფსკერიდან | DN300 | 2 | PN10 | 01 |
| დრენაჟი | იხ. ნახაზი, hღერძის=150 მმ ფსკერიდან | DN100 | 1 | PN10 | 01 |

შენიშვნა: მილყელების სიგრძე მიღებულ იქნეს დანართის შესაბამისად.

* 1. **საქონლის დაკომპლექტება**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **რიგითი №** | **დასახელება** | **რაოდენობა, ერთეული** |
| 1 | რეზერვუარი V=33 მ3 | 1 ცალი |

1. **ძირითადი ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნები მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მიმართ**

დეტალებისა და სისტემების კონსტრუქციებისა და მასალების მახასიათებლები კლიმატურ პირობებს უნდა შეესაბამებოდეს

1. **საგარანტიო ვადის პირობები**

საგარანტიო ვადაა 12 თვე ექსპლუატაციაში გაშვებიდან ან 24 თვე დამკვეთის საწყობში მიწოდების თარიღიდან. მიმწოდებლის მიზეზით ექსპლუატაციის შეჩერების შემთხვევაში საგარანტიო ვადა გრძელდება მოცდენის პერიოდით.

1. **საჭირო დოკუმენტაციის სია**
2. მიმწოდებელი დამკვეთს წარუდგენს ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **რიგითი №** | **დოკუმენტაცია** | **წარდგენის ვადა\*\*\*** |
| 1 | გაბარიტული ნახაზი | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 2 | მოწყობილობის პასპორტი | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 7 | შესაბამისობის, წარმოშობის სერტიფიკატები  | მოწყობილობასთან ერთად  |

\*\* ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონული სახით pdf და dwg ფორმატში. დოკუმენტაცია მიეწოდება ინგლისურ, რუსულ ენებზე

1. **მოთხოვნები შეფუთვის მიმართ**

არ არის რეგლამენტირებული.

1. **დამატებითი პირობები**

არ არსებობს.

1. **ქვემიმწოდებლების მოზიდვა**

დასაშვებია დამკვეთთან შეთანხმებით.

1. **მიწოდების პირობები**

საქონელი უნდა იქნეს მიწოდებული შემდეგი პირობებით: DDP კაზრეთი, საქართველო.