**ტექნიკური დავალება სს "RMG GROUP"-ის მოწყობილობის შეძენაზე**

**გაწმენდილი წყლის რეზერვუარი**

თბილისი 2025

1. **ზოგადი მონაცემები**
   1. **პროცესის პირობები**

პროდუქტის ტიპი: გაწმენდილი წყალი შემასქელებლის შემდეგ.

სამუშაო გარემო: ნეიტრალური / მჟავე / ტუტე (pH 7-7,5)

გარემოს სიმკვრივე: \_\_\_1,05-1,1\_\_\_ ტ/მ3

გარემოს ტემპერატურა: \_\_\_\_+10…+25\_\_\_\_\_ ℃

დამატებით: შესაძლებელია წვრილდისპერსიული ნაწილაკების არსებობა

* 1. **ოპერაციების დანიშნულება**

შემასქელებლიდან გაწმენდილი წყლის მისაღები რეზერვუარი.

**1.3 შესრულება**

33 მ3 მოცულობის ცილინდრული რეზერვუარი შემრევი მოწყობილობის გარეშე, ჯავშნის გარეშე, ჩვეულებრივი შესრულების.

**1.4 შტუცერების ცხრილი.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **დანიშნულება** | **განლაგება და შვერი** | **DN, ნომინალური ზომა** | **რ-ბა** | **PN, ГОСТ 33259-2015** | **მილტუჩის ტიპი** |
| პროდუქტის გამოსვლა | იხ. ნახაზი, hღერძის=377 მმ ფსკერიდან | DN300 | 2 | PN10 | 01 |
| დრენაჟი | იხ. ნახაზი, hღერძის=150 მმ ფსკერიდან | DN100 | 1 | PN10 | 01 |

შენიშვნა: მილყელების სიგრძე მიღებულ იქნეს დანართის შესაბამისად.

* 1. **საქონლის დაკომპლექტება**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **რიგითი №** | **დასახელება** | **რაოდენობა, ერთეული** |
| 1 | რეზერვუარი V=33 მ3 | 1 ცალი |

1. **ძირითადი ტექნიკური და ტექნოლოგიური მოთხოვნები მატერიალურ-ტექნიკური რესურსების მიმართ**

დეტალებისა და სისტემების კონსტრუქციებისა და მასალების მახასიათებლები კლიმატურ პირობებს უნდა შეესაბამებოდეს

1. **საგარანტიო ვადის პირობები**

საგარანტიო ვადაა 12 თვე ექსპლუატაციაში გაშვებიდან ან 24 თვე დამკვეთის საწყობში მიწოდების თარიღიდან. მიმწოდებლის მიზეზით ექსპლუატაციის შეჩერების შემთხვევაში საგარანტიო ვადა გრძელდება მოცდენის პერიოდით.

1. **საჭირო დოკუმენტაციის სია**
2. მიმწოდებელი დამკვეთს წარუდგენს ტექნიკურ დოკუმენტაციას:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **რიგითი №** | **დოკუმენტაცია** | **წარდგენის ვადა\*\*\*** |
| 1 | გაბარიტული ნახაზი | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 2 | მოწყობილობის პასპორტი | 10 დღე ხელშეკრულების ხელმოწერის შემდეგ |
| 7 | შესაბამისობის, წარმოშობის სერტიფიკატები | მოწყობილობასთან ერთად |

\*\* ნახაზები წარმოდგენილი უნდა იქნეს ელექტრონული სახით pdf და dwg ფორმატში. დოკუმენტაცია მიეწოდება ინგლისურ, რუსულ ენებზე

1. **მოთხოვნები შეფუთვის მიმართ**

არ არის რეგლამენტირებული.

1. **დამატებითი პირობები**

არ არსებობს.

1. **ქვემიმწოდებლების მოზიდვა**

დასაშვებია დამკვეთთან შეთანხმებით.

1. **მიწოდების პირობები**

საქონელი უნდა იქნეს მიწოდებული შემდეგი პირობებით: DDP კაზრეთი, საქართველო.