**Техническое задание**

**на монтаж оборудования и трубопроводной обвязки**

**отделения нейтрализации 3-ей очереди проекта: P23-7 Water treat**

**Трубопроводы перекачки осветлённой воды, сгущённого продукта, воды на промывку насосов.**

Заказчик работ:АО «RMG Copper»

Местонахождение объектов:п. Казрети, Болнисский р-н

Срок начала работ: ориентировочно 10 октября 2025 г.

Желаемый срок выполнения работ: 30 календарных дней.

Объем работ:

Выполнение монтажа нижеуказанного основного технологического оборудования, трубопроводной обвязки этого оборудования и опор трубопроводов, запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), контрольно-измерительных приборов (КИП) 3-ей очереди отделения нейтрализации (документация раздела 709-ТХ2 в приложении 1, объемы работ в приложении 2).

В местах прохода трубопроводов в здание смонтировать гильзы (стальные футляры).

Выполнить сборку и монтаж приемных коробов осветленной воды на сгустителях взамен изношенных.

Опоры трубопроводов монтируются по месту в соответствии с требованиями общих данных раздела 709-ТХ2.

Объем работ раздела КМ будет выполнен в рамках отдельного договора. Схема расстановки металлоконструкций опор трубопроводов указана в приложении 5.

Ответственность Заказчика:

1. Передача земельного участка, ЖБ площадок.
2. Оборудование, материалы трубопроводов и опор, ЗРА, КИП в объеме, указанном в Приложении 2.
3. Точки подключения электроэнергии.

Требования к Исполнителю:

1. Наличие опыта аналогичных работ. Предоставить референс-лист.
2. Исполнитель выполняет работу собственными механизмами и инструментами. Субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком.
3. В коммерческом предложении указать сроки (график работ) и стоимость отдельно по каждому виду работ.
4. Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ.