**1. ზოგადი ინფორმაცია**

მოცემული ტექნიკური დავალება განსაზღვრავს გენერატორის შეძენის, მონტაჟისა და სერვისის მოთხოვნებს. გენერატორი უნდა უზრუნველყოფდეს უწყვეტ ელექტრომომარაგებას და უნდა აკმაყოფილებდეს ქვემოთ მოცემულ სპეციფიკაციებს.

**2. ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები**

1. დიზელ-გენერატორის, გარე მონტაჟის (გარსაცმში), 230/400 ვ. ძაბვაზე, 50 კვა(40 კვტ) სიმძლავრის, ავტომატური გამშვი სისტემით ATS- კომპლექტაციით, ხმის იზოლაციით და მაყუჩით; მონტაჟი - ნაძვების ქუჩის მიმდებარედ

2. დიზელ-გენერატორი, გარე მონტაჟის (გარსაცმში), 230/400 ვ. ძაბვაზე, 100 კვა(80 კვტ) სიმძლავრის, ავტომატური გამშვი სისტემით ATS- კომპლექტაციით, ხმის იზოლაციით და მაყუჩით - ბათიაშვილი

3. დიზელ-გენერატორი, გარე მონტაჟის (გარსაცმში), 230/400 ვ. ძაბვაზე, 125 კვა(100 კვტ) სიმძლავრის, ავტომატური გამშვი სისტემით ATS- კომპლექტაციით, ხმის იზოლაციით და მაყუჩით - ნაძვების ქუჩა

**3. მონტაჟი და ექსპლუატაცია**

* გენერატორის ადგილზე მიტანა, მონტაჟი და სრულფასოვანი ექსპლუატაციისთვის მომზადება
* ATS სისტემის ინტეგრაცია და დატესტვა
* პირველადი დატვირთვის ტესტირება და შემოწმება

**4. სერვისისა და გარანტიის მოთხოვნები**

* მინიმუმ 1 წლიანი გარანტია მოწყობილობაზე და მონტაჟზე
* გეგმიური ტექნიკური მომსახურება (ზეთის შეცვლა, ფილტრების გამოცვლა და სხვა)

**დამატებითი მოთხოვნები:**

* პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტექნიკური დოკუმენტაცია და მონაცემთა ფურცელი
* შეთავაზებაში უნდა იყოს მოცემული სრული კომერციული წინადადება, სადაც დეტალურად აისახება თითოეული კომპონენტის ღირებულება
* საჭიროების შემთხვევაში ადგილზე მოსვლა და დათვალიერება  ადგილის სადაც დამონტაჟდება გენერატორი.

***შენიშვნა: არ განიხილება ჩინური წარმოების პროდუქცია, აუცილებელი მოთხოვნაა გენერატორი იყოს ევროპული წარმოების ან მინიმუმ აწყობილი ევროპული წარმოების ნაწილებით, რისი დამადასტურებელი სერთიფიკატების წარმოდგენა სავალდებულოა!***