**ტექნიკური დავალება**

**შესყიდვის ობიექტი:** ნახევრად სატვირთო მიკროავტობუსი; ორ რიგიანი კაბინით განკუთვნილი მძღოლისთვის და მგზავრებისთვის; ღია ტიპის სატვირთო ძარით;  
**რაოდენობა:** 10 (ათი) ერთეული  
**შესყიდვის ფორმა:** ახალი, ქარხნულად გამოშვებული, Brand New, არ ყოფილა ექსპლუატაციაში

**1. ზოგადი მოთხოვნები:**

* კორპუსის ტიპი: 2 რიგიანი კაბინა + ღია ბორტიანი პლატფორმა (Dropside lorry)
* სალონის ტევადობა: მინიმუმ 5-6 ადამიანზე
* საბარგულის ტიპი: ღია ბორტიანი, ტვირთის მარტივად დასატვირთად და გადმოსატვირთად
* ტვირთამწეობა: არანაკლება 1000 კგ

**2. ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:**

| **მახასიათებელი** | **მოთხოვნა** |
| --- | --- |
| ძრავის ტიპი | ბენზინის ან დიზელის შიდა წვის ძრავა |
| ძრავის მოცულობა | არანაკლებ 2.0 ლიტრი |
| ამძრავი სისტემა | უკანა ამძრავი ან სრული ამძრავი (სასურველია 4x4) |
| ტრანსმისია | მექანიკური |
| სათადარიგო საბურავი | სავალდებულოა |
| ფერი | თეთრი |

**3. შიდა ინტერიერი და კომფორტი:**

* კონდიცირების სისტემა (AC)
* გათბობის სისტემა
* უსაფრთხოების ბალიშები – მინიმუმ 2
* წინა და უკანა სავარძლების უსაფრთხოების ღვედები
* საჭის ჰიდროგამაძლიერებელი ან ელექტროგამაძლიერებელი

**4. უსაფრთხოება და დამატებითი მოთხოვნები:**

* ანტიბლოკირების სისტემა (ABS)
* ბუქსირების კაუჭი (დამატებითი ოფციის სახით მივუთითოთ ცალკე ღირებულება)

**5. სატვირთო პლატფორმა (ღია ბორტი):**

* ბორტის ტიპი: სამმხრივად გასახსნელი (გვერდითა, უკანა)
* პლატფორმის სიგრძე: მინიმუმ 1850 მმ
* სიგანე: მინიმუმ 1600 მმ
* ბორტის სიმაღლე: მინიმუმ 300 მმ
* ტვირთამწეობა: არანაკლება 1000 კგ
* საბარგული: ტენტით დაფარული

**6. დამატებითი პირობები:**

* გარანტია: სასურველია 3 წელი ან 100,000 კმ
* ტექნიკური მომსახურება: მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ავტორიზებული სერვისი საქართველოში