**ტექნიკური დავალება**

**შესყიდვის ობიექტი:** სატვირთო მიკროავტობუსი – დახურული ტიპის ტვირთმზიდი (Cargo Van)
**რაოდენობა:** 1 (ერთი) ერთეული
**შესყიდვის ფორმა:** ახალი, ქარხნულად გამოშვებული, Brand New, არ ყოფილა ექსპლუატაციაში

**1. ზოგადი მოთხოვნები:**

* კორპუსის ტიპი: დახურული ტვირთმზიდი (Cargo Van)
* სალონის ტევადობა: მინიმუმ 2-3 ადამიანზე წინა რიგში
* კარები: წინა (2), სატვირთო კარები – უკანა (ორმაგი), გვერდითი კარები
* წვდომა სატვირთო სივრცეზე: უკანა ორმაგი და გვერდითი სრიალა კარით
* საბარგულის ტიპი: დახურული
* ტვირთამწეობა: არანაკლება 1000 კგ

**2. ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები:**

| **მახასიათებელი** | **მოთხოვნა** |
| --- | --- |
| ძრავის ტიპი | ბენზინის ან დიზელის შიდა წვის ძრავა |
| ძრავის მოცულობა | არანაკლებ 2.0 ლიტრი |
| ამძრავი სისტემა | უკანა ამძრავი ან სრული ამძრავი (სასურველია 4x4) |
| ტრანსმისია | მექანიკური |
| სათადარიგო საბურავი | სავალდებულოა |
| ფერი | თეთრი |

**3. შიდა ინტერიერი და კომფორტი:**

* კონდიცირების სისტემა (AC)
* გათბობის სისტემა
* უსაფრთხოების ბალიშები – მინიმუმ 2
* წინა უსაფრთხოების ღვედები
* საჭის ჰიდროგამაძლიერებელი ან ელექტროგამაძლიერებელი

**4. უსაფრთხოება და დამატებითი მოთხოვნები:**

* ანტიბლოკირების სისტემა (ABS)

**5. სატვირთო სივრცე (დახურული):**

* სატვირთო სივრცე/ტიპი: დახურული
* ტვირთამწეობა: არანაკლება 1000 კგ
* იატაკი: გამძლე
* ბარიერი კაბინასა და ტვირთს შორის: გამიჯნული კედლით
* განათება ტვირთის სივრცეში: სავალდებულოა

**6. დამატებითი პირობები:**

* გარანტია: არანაკლებ 3 წელი ან 100,000 კმ
* ტექნიკური მომსახურება: მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს ავტორიზებული სერვისი საქართველოში