ტენდერი კომპანიის მფლობელობაში არსებული სამაცივრე სისტემებისა და აგრეგატების გეგმიურ-პროფილაქტიკურ მომსახურებაზე.
სისტემა უზრუნველყოფს 50 სამაცივრე კამერის შეუფერხებელ ფუნქციონირებას.
მომსახურების პერიოდი - 1 წელი.
მომსახურე აგრეგატების ჩამონათვალი:
	№
	მოდელი
	ტემპერატურული რეჟიმი
	სიმძლავრე (kW)
	რაოდენობა
	ბრენდი / მწარმოებელი ქვეყანა
	გამოშვების / გაშვების წელი

	1
	KBN-450 (ბანანის)
	0° - +10℃
	7.58 kW
	2
	Technoblock (იტალია)
	გაშვების წელი 2011

	2
	KBN-600
	-5° - +5℃
	8.52 kW
	17
	Technoblock (იტალია)
	-

	3
	KBQ-1000
	-25° - +5℃
	15.81 kW
	4
	Technoblock (იტალია)
	-

	4
	NBQ-1000
	-25° - +5℃
	15.85 kW
	3
	Technoblock (იტალია)
	-

	5
	NBN-1520
	-5° - +5℃
	16.1 kW
	1
	Technoblock (იტალია)
	-

	6
	CE-ASS 500 SZ DR
	-5° - +5℃ 
	13.39 kW
	15
	CANTEK (თურქეთი)
	გაშვების წელი 2017

	7
	CE-ASS 750 SZ DR
	-5° - +5℃
	20.66 kW
	3
	CANTEK (თურქეთი)
	-

	8
	CE-ASS 1000 DZ DR
	-25° - -18℃
	14 kW
	4
	CANTEK (თურქეთი)
	-

	9
	CMRK–2PS 4000 DZ DR (ცენტრალი)
	-25° - -18℃
	241 kW
	1
	CANTEK (თურქეთი) (600 კვ.მ)
	-

	10
	FSN/465 SZ
	-25° - -18℃
	16 kW
	1
	Frigo Block (თურქეთი)
	გამოშვების წელი 2018



შესასრულებელი სამუშაოები მოიცავს (მაგრამ არ შემოიფარგლება) შემდეგი გავრცელებული და სპეციფიკური გაუმართაობების სწრაფ აღმოფხვრასა და პრევენციას:
· ფრეონის სისტემა: გაჟონვის ადგილების აღმოჩენა, ჰერმეტიზაცია და სისტემის გამართვა/დატუმბვა.
· გალღობის სისტემა: ამაორთქლებლის ყინულის სადნობი ელექტრო ტენების შემოწმება/შეცვლა; ამაორთქლებლის ყინულისგან გათავისუფლება.
· ავტომატიკა და ელექტროობა: მართვის პლატების, სენსორებისა და ა.შ. ნაწილების დიაგნოსტიკა და შეკეთება;
· მექანიკური ნაწილები: კომპრესორების, ვენტილატორებისა და აგრეგატის სხვა შემადგენელი დეტალების შეკეთება/შეცვლა.
· ცენტრალის აგრეგატზე (CANTEK CMRK–2PS 4000 DZ DR / 241 kW) პრიორიტეტული და მუდმივი მონიტორინგი.
