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1. ძირითადი ინფორმაცია: 
დამკვეთი: - სს «არ ემ ჯი კოპერი»
შემსრულებელი: – განისაზღვრება ტენდერის შედეგების მიხედვით

2. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების მიზნები და ამოცანები: 
მადნეულის საწარმოო მოედნის წყლის ბალანსების შემუშავება არსებული და საპროგნოზო მდგომარეობისთვის, კომპანიის განვითარების პროგრამის გათვალისწინებით.

3. საწარმოო მოედნის ძირითადი ობიექტების ჩამონათვალი:
· მადნეულის უბანი: 
· მადნეულის კარიერის №1 სანაყარო
· მადნეულის კარიერის №2 სანაყარო
· მადნეულის კარიერის №3 სანაყარო
· მადნეულის კარიერის №4 სანაყარო
· მადნეულის კარიერი
· კვარციტის გროვული გამოტუტვის (გგ) უბანი
· კვარციტის გგ უბანი
· სველი კუდსაცავი (მთავარი, მადნეული)
· სველი კუდსაცავი (მთავარი, მადნეული)
· მშრალი კუდსაცავი, ფილტრაციის საამქრო
· მშრალი კუდსაცავი
· ფილტრაციის საამქრო
· გამამდიდრებელი ფაბრიკის საწარმოო მოედანი
· გამამდიდრებელი ფაბრიკა (3 კორპუსი)
· მადნის მიღების მოედანი
· რეაგენტების მომზადების კორპუსი 
· მსხვილი დამსხვრევის კორპუსი
· საშუალო და წვრილი დამსხვრევის კორპუსი
· კირის წარმოების საამქრო
· ფილტრაციის კორპუსი (მზა პროდუქციის მომზადება)
· გამამდიდრებელი ფაბრიკის საწარმოო მოედნის მიმდებარედ განლაგებული დამხმარე ობიექტები
· ავტოსამრეცხაო
· ცენტრალური საწყობი
· ავტოსადგომები
· სარემონტო სახელოსნოები
· ადმინისტრაციულ-საყოფაცხოვრებო კომპლექსი (ასკ)
· საკონტროლო-გამშვები პუნქტის (სგპ) ტერიტორია

4. სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების შემადგენლობა:
4.1.  საწარმოო მოედნის წყლის ბალანსებისა და წყალ-შლამური სქემების გაანგარიშება მიმდინარე საწარმოო მდგომარეობისთვის:
· გაანგარიშება საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით:
თვიური წყლის ბალანსები და/ან წყალ-შლამური სქემები ნალექების საშუალო ნორმისთვის:
· ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;
· საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);
· წყლის შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო ან დამკვეთის მონაცემების მიხედვით).
· საშუალო წლიური წყლის ბალანსები და/ან წყალ-შლამური სქემები:
· ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;
· საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);
· წყლის გასაშუალოებული შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო).
· კლიმატური რისკების შეფასება:
· წყალმცირე პერიოდის ან თვისთვის (მეტეომონაცემების მიხედვით):
· ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;
· საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);
· წყლის შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო ან დამკვეთის მონაცემების მიხედვით).
· ანომალიურად უხვი ნალექების პერიოდის ან თვისთვის (მეტეომონაცემების მიხედვით):
· ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;
· საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);
· წყლის შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო ან დამკვეთის მონაცემების მიხედვით).
4.2. წყლის ნაკადების სქემების შემუშავება ახალი საწარმოო ობიექტების ექსპლუატაციაში გაშვების გეგმის გათვალისწინებით, 2030 წლამდე პერიოდისთვის:
· დამკვეთთან წყლის ნაწილში პრინციპული გადაწყვეტილებების შეთანხმება ახალი საწარმოო ობიექტების ექსპლუატაციაში გაშვებასთან დაკავშირებით, 2030 წლამდე პერიოდისთვის.
· გაანგარიშება საშუალო მაჩვენებლების მიხედვით:
· თვიური წყლის ბალანსები და/ან წყალ-შლამური სქემები ნალექების საშუალო წლიური ნორმისთვის:
· ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;
· საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);
· წყლის შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო).
· საშუალო წლიური წყლის ბალანსები და/ან წყალ-შლამური სქემები (თითოეული წლისთვის, 2030 წლის ჩათვლით):
· საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);
· წყლის გასაშუალოებული შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო).
· კლიმატური რისკების შეფასება:
· წყლის ბალანსები და/ან წყალ-შლამური სქემები წყალმცირე პერიოდის ან თვისთვის (მეტეომონაცემების მიხედვით):
· ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;
· საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);
· წყლის შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო).
· წყლის ბალანსები და/ან წყალ-შლამური სქემები ანომალიურად უხვი ნალექების პერიოდის ან თვისთვის (მეტეომონაცემების მიხედვით):
· ლოკალური სქემები საწარმოო მოედნის ღია სივრცეში განლაგებული ობიექტებისთვის;
· საერთო წყალ-შლამური სქემა (წყლის ბალანსი);
· წყლის შემადგენლობა ძირითად ნაკადებში (საანგარიშო).
· საწარმოო მოედანზე წარმოქმნილი წყლების გამოყენების შესახებ რეკომენდაციების შემუშავება:
· ბრუნვითი წყალმომარაგება;
· გარემოში ჩაშვება;
· გამწმენდი ნაგებობების ან წყლის მომზადების სადგურების მშენებლობის საჭიროება. მათი წარმადობა.
· სამეცნიერო-კვლევითი სამუშაოების საბოლოო ანგარიშის შედგენა



5. დამკვეთის მიერ წარსადგენი საწყისი მონაცემებისა და მასალების ჩამონათვალი:
· მადნეულის საწარმოო მოედნის აქტუალური სიტუაციური გეგმა (AutoCAD, ადგილმდებარეობაზე მიბმით);
· გამამდიდრებელი ფაბრიკის ფაქტობრივი წყალ-შლამური (წშს) სქემა (დამხმარე ოპერაციების ჩათვლით) ყველა სექციისთვის, გადასამუშავებელი მადნების მითითებით.
· გამამდიდრებელი ფაბრიკის ფაქტობრივი აპარატურული სქემა (დამხმარე კვანძების ჩათვლით), სპეციფიკაციით ყველა სექციისთვის და გადასამუშავებელი მადნების მითითებით.
· გადასამუშავებლად დაგეგმილი მადნების გამდიდრების პროცესების წყალ-შლამური (წშს) სქემები.
· სხვადასხვა ხარისხის მადნების გადამუშავებისას წშს-ის მნიშვნელოვანი განსხვავებების არსებობის შემთხვევაში — სექციების მიხედვით გადამუშავების გრაფიკი.
· სუფთა წყლის მოთხოვნები:
· ტუმბოების სალნიკურ შემჭიდროებებზე;
· ცენტრიდანულ კონცენტრატორებზე;
· იატაკების რეცხვაზე;
· რეაგენტების მომზადებაზე;
· სხვა საჭიროებებზე;
· მოთხოვნები ბრუნვითი წყლის მიმართ;
· ბრუნვითი წყლების ქიმიური შემადგენლობა (სექციების მიხედვით, პირობითად დამოუკიდებელი წშს);
· გამდიდრების კუდების თხევადი ფაზის ქიმიური შემადგენლობა (სექციების მიხედვით, პირობითად დამოუკიდებელი წშს);
· სუფთა წყლის ქიმიური შემადგენლობა (შემოტანილი, ადგილზე შეგროვებული);
· გამამდიდრებელ ფაბრიკაში მადნების თვიური გადამუშავება 2024-2026 წლების პერიოდისთვის;
· გამდიდრების კუდების სველ და მშრალ კუდსაცავებში მიწოდების გრაფიკი;
· მჟავე წყლების ნეიტრალიზაციის სადგურებზე დამუშავების სტატისტიკა 2025 წლისა და 2026 წლის I ნახევრისთვის;
· კვარციტის უბნის მადნის შტაბელების ფაქტობრივი მახასიათებლები, მათ შორის მასა, გაბარიტები, რომელი საბადოებიდანაა მადანი, სიმსხო, ტერასების არსებობა, ტერასებს შორის ფირი და ა.შ.;
· სტატისტიკა. კვარციტის გროვული გამოტუტვის უბანზე გადატუმბვის მოცულობები (მდიდარი, ღარიბი ხსნარები);
· სტატისტიკა კვარციტის გროვული გამოტუტვის უბნის მდიდარი და ოქროსგან დაცლილი წყლების შემადგენლობა;
· №№1-4 სანაყაროების მახასიათებლები (მოცულობა, მასალის მასა, შემადგენლობა, რისგან არის შედგენილი);
· სხვა დოკუმენტაცია შემსრულებლის მოთხოვნის შესაბამისად;

6. მოთხოვნები ტენდერის მონაწილეს მიმართ: 

6.1. ანალოგიური სამუშაოების შესრულების გამოცდილება – რეფერენს-ლისტის წარმოდგენა;
6.2. სამუშაოების ღირებულების გაანგარიშების წარმოდგენა;
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