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[bookmark: _heading=h.gjdgxs]
1. [bookmark: _heading=h.30j0zll]წყლის დისპენსერები მახასიათებლები
დისპენსერები უნდა აკმაყოფილებდეს არანაკლებ შემდეგ მოთხოვნებს :
- გაბარიტული პარამეტრები: 410*310*1250მმ
- ნომინალური ძაბვა: 220V-240V
- ნომინალური სიხშირე: 50-60Hz
- გათბობის სიმძლავრე:  არანაკლებ  700W
 -გაგრილების სიმძლავრე: არანაკლებ 110W
 -ცხელი ავზის ტევადობა: არანაკლებ 2 ლ 
 - ცივი ავზის ტევადობა: არანაკლებ 4 ლ
- სამაცივრო დენი: 0.7A
- გათბობის სიმძლავრე: 5ლ/სთ (≥90 )
- გაგრილების მოცულობა:3.2ლ/სთ (≥10 )
- გარემოს ტემპერატურა: 10-38c
- ელ-შოკის საწინააღმდეგო დაცვის ტიპი: ტიპი I
- წყლის გაცხელების შესაძლებლობა: არანაკლებ 85℃ - 95℃ (7.8 ლიტრი/საათში)
-წყლის გაცივების შესაძლებლობა: არანაკლებ ≤10℃ (2.4 ლიტრი/საათში)
-გაგრილების დენი: 0.5A
-Refrigerant: R134a/34გრ
-წყლის ნაკადის სიჩქარე: არანაკლებ 1.2-1.5 ლ/წთ
-კლიმატური კლასი: არანაკლებ  ST/T
-წყლის წნევა: 0.1-0.4Mpa
- ფილტრების რაოდენობა : არანაკლებ 4 ც, ფილტრაციის სისტემა UF.
- ხმაურის დონე მუშაობის რეჟიმში < 45 DB (არაუმეტეს 45 DB)
- წყლის შესასვლელი წერტილი:  1/2 ინჩი
- უნდა ჰქონდეს არანაკლებ სამი :  ცივი, ოთახის ტემპერატურის და ცხელი წყლის ჩამოსხმის ფუნქცია
- დისპენსერი უნდა იყოს ახალი ;
- ცხელი წყლის ჩამოსხმის ჩამკეტი ღილაკი (უსაფრთხოების მიზნით)
-   ავზის გათბობა და კომპრესორის გაგრილება
[bookmark: _heading=h.1fob9te]-  აპარატის ტიპი:  მექანიკური  

· დისპენსერი სავალდებულოა აღჭურვილი იყოს დაცვის შინაგანი და გარეგანი ორმაგი მექანიზმით :  

1) [bookmark: _heading=h.qm9ud0fdc4la]გაჟონვის მექანიკური სტოპერი - რომელიც დისპენსერის შინაგანი დაზიანების შემთხვევაში გრძნობს გაჟონვას და ავტომატურად წყვეტს დისპენსერისთვის წყლის მიწოდებას.
2) [bookmark: _heading=h.cral73v3wlbt]წნევის მარეგულირებელი, რომელიც ასტაბილურებს შემავალ წნევას დისპენსერში.
  

2. მომწოდებლის ვალდებულებები

· დისპენსერის გაუმართაობის ან ახალი ოფისის აღჭურვის  შემთხვევაში მიმწოდებელი ვალდებულია შეცვალოს ან ადგილზე შეაკეთოს გაუმართავი დისპენსერი მოთხოვნიდან:
· თბილისის მასშტაბით: არაუგვიანეს  1 (ერთი) სამუშაო დღეში
· რეგიონების მასშტაბით: არაუგვიანეს 2 (ორი) სამუშაო დღეში
· წლის განმავლობაში, ახალი ობიექტის დამატების შემთხვევაში, მოახდინოს ობიექტის წყლის დისპენსერებით აღჭურვა,  წარდგენილი სატენდერო წინადადების ერთეულის ფასების შესაბამისად;
· [bookmark: _heading=h.3znysh7]მომწოდებელი ვალდებულია კონტრაქტის გაფორმებისთანავე შეადგინოს მოქნილი სქემა და თავად აწარმოოს წყლის ფილტრების შეცვლა/აღრიცხვა საჭიროების მიხედვით,(ფილტერბის შეცვლა არაუგვიანეს 3 თვეში ერთხელ ან უფრო ადრე თუ საჭიროება მოითხოვს მიღებაჩაბარების აქტის გაფორმებით) ასევე ერთჯერადი ჭიქების მიწოდების სქემა. 
წყლის ფილტრების შეცვლა უნდა განხორციელდეს მინიმუმ წელიწადში ორჯერ.  
· [bookmark: _heading=h.2et92p0]დისპენსერების ინსტალაციის ღირებულება, ისევე როგორც ფილტრების შეცვლა და ტექნიკური მონიტორინგი უნდა შედიოდეს საიჯარო მომსახურების ფასში და პასუხისმგებელი იყოს  მომწოდებელი.
· [bookmark: _heading=h.tyjcwt][bookmark: _heading=h.3dy6vkm][bookmark: _heading=h.q9gwub69g6zq]მიმწოდებელ კომპანიას უნდა შეეძლოს წყლის ლაბორატორიული კვლევის ჩატარება ფილიალებში, რომლებიც არ არიან ცენტრალური წყალმომარაგების ქსელზე.
· [bookmark: _heading=h.ym8zjwdf3ua6]წყლის დისპენსერების ინსტალაცია/დროებით სარგებლობაში გადმოცემა უნდა განხორციელდეს დანართი N2-ში მითითებული მისამართების შესაბამისად. 
[bookmark: _heading=h.xciko0ktdnh9]
3. [bookmark: _heading=h.5y21h6e5z1gq]ერთჯერადი ჭიქები: 
· ერთჯერადი მოხმარების მუყაოს ჭიქის ზომა: 7 oz •
·  ჭიქები თავსებადი სტანდარტულ ჭიქის დამჭერებთან
· [bookmark: _heading=h.87d3ytsz13x9][bookmark: _heading=h.1t3h5sf][bookmark: _heading=h.4d34og8]მოთხოვნის შემთხვევაში ჭიქების მარაგების შექმნა მოთხოვნილ ლოკაციებზე
· ტენდერით წარმოდგენილ ერთჯერადი ჭიქების ფასი უნდა მოიცავდეს, ჭიქების მიწოდების ღირებულებასაც.
· ერთჯერადი ჭიქების მიწოდება უნდა განხორციელდეს რეგულარულად/მოთხოვნის შესაბამისად, დანართი N2-ში მითითებული მისამართების შესაბამისად. 

მუყაოს ჭიქის სტანდარტები:
1. მასალა და სიმკვრივე
· ჭიქის ზომა: 7 oz •
· ქაღალდის სიმკვრივე: სასურველია 190–210 გრ/მ² (gsm). 
· შიდა დაფარვა (Lining): წყალგამძლეობისთვის მუყაოს შიგნიდან უნდა ჰქონდეს PE (პოლიეთილენის) თხელი ფენა ან თანამედროვე ეკოლოგიური წყლის ბაზაზე დამზადებული (Aqueous/PLA) დაფარვა. 
· კედლის ტიპი: Single Wall (ერთკედლიანი).
  2. ჰიგიენური და ეკოლოგიური სტანდარტები
· საკვებთან თავსებადობა: მასალა აუცილებლად უნდა იყოს Food-Grade (საკვებთან თავსებადი სუფთა ცელულოზა, მეორადი გადამუშავების გარეშე).
· უსუნო: მუყაოს და მის შიდა ფენას არ უნდა ჰქონდეს სპეციფიკური ქიმიური სუნი, რაც წყლის გემოს შეცვლის. 
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