სს „პანექსი“-ს მიერ 2026 წლის 18 სექტემბერს გამოცხადებული ტენდერის
ტექნიკური დავალება

შესასრულებელი სამუშაოები მოიცავს შემდეგს:
1. სახურავის ნაწილში
სახურავის კეხებს შორის არსებულ ღარების ამობურცულ ნაწილებზე, ზემოდან დამაგრდეს მეტალის დეტალი. 
დეტალისა და თუნუქის შეხების ადგილი დამუშავდეს წყალგაუმატრი სილიკონით.
დეტალის დამაგრება უნდა მოხდეს, ლითონის რეზინის შუასადების მქონე 5.5*80 მმ იანითვითმჭრელით სახურავის ქვეშ არსებულ რკინის კონტრუქციაზე. 
არსებული რკინის კონსტრუქცია რომელზეც მაგრდება სენდვიჩ პანელი გაკეთებულია მილკვადრატებისგან ბიჯით 50 სმ.
დასამუშავებელი სახურავის საერთო სიგრძე შეადგენს 4000 მეტრს.
2. კედლების ნაწილში
კედლებზე არის ამობურცული ნაწილები, რომლებიც წარმოადგენს თუნუქსა და პოლიურეთანის ქაფს შორის არსებულ ჰაერის ჩანართებს.
უნდა მოხდეს მათი გახვრეტს მხოლოდ 0.45 მმ-იანი თუნუქის ფურცლის ამობურცული ნაწილის ცენტრალურ ადგილას ან საჭიროებისამებრ.
თუნუქის ფურცლის გახვრეტა უნდა მოხდეს არა უმეტეს 2 მმ-იანი მეტალის ბურღით.

განსაკუთრებული პირობები 
ზემო აღწერილი სამუშაოებისათვის „დამკვეთი“ „შემსრულებელს“ უსასყიდლოდ გადასცემს:
1. 5.5.*80 მმ-იან ლითონის თვითმჭრელი - 300 ცალი
2. საკისარი მ-8 – 300 ცალი
3. სოლიკონის 310მლ ჰერმეტიკი - 168 ცალი.
„დამკვეთი“ ასევე უზრუნველყოფს „შემსრულებელს“ ამწე კალათით და მისი ოპერატორით, სამუშაოების შერულების დროის განმავლობაში.
დამატებითი სახარჯი მასალებისა და ამწე კალათით მომსახურებით უზრუნველყოფა განხორციელდება მხოლოდ დამკვეთთან წინასწარ შეთანხმებით.
„შემსრულებელი“ პასუხისმგებელია სამუშაოების შესრულებისას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე.
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