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Техническое задание 
 
Предмет тендера/закупки:
Сертифицированное промышленное оборудование для безопасной накачки крупногабаритных шин (КГШ)  шахтной техники типоразмеров 29.5R25.
1. Назначение оборудования :
Обеспечение полной безопасности персонала при первичной накачки и посадки бортов бескамерных КГШ на многосоставные диски со стопорными кольцами. Исключение рисков травматизма при возможном разрыве шины или вылете замковых элементов диска .
2. Параметры обслуживаемых колес:
· Типоразмер шин: от 12.00R20 до 29.5R25
· Внешний диаметр шины : до 1900мм.
· Ширина профиля : до 770мм.
· Вес колеса в сборе : до 850кг.
· Рабочее давление накачки : до6.5-9.0 бар
.
3. Обязательные технические требования:
· Сертификация: Обязательное наличие европейского сертификата соответствия CE . стандартов DGUV или OSHA . Оборудование низкого класса защиты к конкурсу не допускается.
· Конструкция : Усиленная стальная клетка (типа Martins Industries MIC-MINE или аналог) либо сертифицированный гидравлический фиксатор стопорных колец . Внутреннее пространство должно иметь запас под габариты колеса 29.5R25.
· Защитное покрытие : Горячие цинкование или износостойкая порошковая краска для тяжелых условий эксплуатации .
· Эргономика : Наличие аппарелей или ложемента для закатывания колеса погрузчиком/манипулятором КГШ. Конструкция должна предусматривать жесткую анкеровку к бетонному основанию пола.

4. Требования к автоматике и безопасности:
· Дистанционное управление : Наличие выносного электронного программируемого поста подкачки (длина шланга/кабеля не менее 5 метров от зоны возможного поражения).
· Блокировка : Механическая или пневматическая система , исключающая подачу воздуха при открытых дверях клети.

5. Условия поставки :
· Сопроводительная документация: Паспорт изделия , инструкция по сборке и эксплуатации , копия сертификата соответствия СЕ.

Составил: Главный механик                                                                 Мельников Д.А.



[bookmark: _GoBack]
