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ტენდერის/შესყიდვის საგანი:
სერტიფიცირებული სამრეწველო მოწყობილობა სამთო აღჭურვილობის მსხვილგაბარიტიანი სტანდარტული ზომით 29.5R25 საბურავების უსაფრთხოდ გასაბერად.
მოწყობილობის დანიშნულება: 
პერსონალის სრული უსაფრთხოების უზრუნველყოფა უკამერო მსხვილგაბარიტიანი საბურავების პირველადი გაბერვისა და ჩამკეტი რგოლების მქონე მრავალკომპონენტიან დისკებზე ბორტების დასმისას. დაზიანების რისკების გამორიცხვა საბურავის შესაძლო გასკდომის ან დისკის ჩამკეტი ელემენტების მოხსნის შემთხვევაში.
თვლების პარამეტრები:
· საბურავების ზომა: 12.00R20-დან 29.5R25-მდე 
· საბურავის გარეთა დიამეტრი: 1900 მმ-მდე 
· პროფილის სიგანე: 770 მმ-მდე 
· აწყობილი თვლის წონა: 850 კგ-მდე 
· გაბერვის სამუშაო წნევა: 6.5–9.0 ბარამდე
სავალდებულო ტექნიკური მოთხოვნები: 
· სერტიფიცირება: ევროპული შესაბამისობის სერტიფიკატის CE, DGUV ან OSHA სტანდარტების სავალდებულო არსებობა. დაცვის დაბალი კლასის მოწყობილობა ტენდერისთვის დაუშვებელია.
· კონსტრუქცია: არმირებული ფოლადის გალია (Martins Industries MIC-MINE-ის ტიპის ან ანალოგი) ან ჩამკეტი რგოლების სერტიფიცირებული ჰიდრავლიკური ფიქსატორი. შიდა სივრცეს უნდა ჰქონდეს ფართობი 29.5R25 თვლის გაბარიტების გათვალისწინებით. 
· დამცავი საფარი: ცხელი გალვანიზაცია ან ცვეთამედეგი ფხვნილის საღებავი მძიმე სამუშაოებისთვის
· ერგონომიკა: პანდუსები ან ლოჟემენტი დამტვირთველით/მანიპულატორით თვლის გადასაგორებლად. კონსტრუქციაში გათვალისწინებული უნდა იყოს იატაკის ბეტონის საძირკველზე მყარი დამაგრება.
მოთხოვნები ავტომატიკისა და უსაფრთხოების მიმართ:
· დისტანციური მართვა: დისტანციური ელექტრონული პროგრამირებადი სატუმბი/გასაბერი სადგური (შლანგის/კაბელის სიგრძე არანაკლებ 5 მეტრი პოტენციური საფრთხის ზონიდან). 
· ბლოკირება: მექანიკური ან პნევმატური სისტემა, რომელიც გამორიცხავს ჰაერის მიწოდებას გალიის კარების ღია მდგომარეობაში.
მიწოდების პირობები:
· თანმხლები დოკუმენტაცია: ტექნიკური პასპორტი/პროდუქტის მონაცემთა ფურცელი, აწყობისა და ექსპლუატაციის ინსტრუქცია, CE შესაბამისობის სერტიფიკატის ასლი.
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