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პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტი.

ბაზრის კვლევის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

ბანკი იტოვებს უფლებას, საჭიროების შემთხვევაში, პრეტენდენტებისაგან გამოითხოვოს სხვა დამატებითი ინფორმაცია და/ან წარდგენილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის დაზუსტება ბაზრის კვლევის მსვლელობის პერიოდში.

ბაზრის კვლევის დასრულების შემდეგ შესაძლოა შეიცვალოს ბანკის მიერ წარმოდგენილი მოთხოვნა;
წინამდებარე ბაზრის კვლევის გამოცხადება არ ავალდებულებს ბანკს რომელიმე კომპანიასთან ხელშეკრულების გაფორმებას. ბანკი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ან გადაავადოს ბაზრის კვლევა თავისი შეხედულებისამებრ;

ბაზრის კვლევის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობის მომწოდებელს, ან გამოაცხადებს მეორე ტურს.



[bookmark: _Toc213334746]ზოგადი ინფორმაცია	

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ბაზრის კვლევას ბანკომატის კასეტების გადასატანი ჩანთების დამზადებაზე. დაინტერესებულ პირებს ვთხოვთ, წარმოადგინონ წინადადებები ქვემოთ მოცემული ტექნიკური მოთხოვნებისა და პირობების შესაბამისად.

საქონლის ტექნიკური დავალება:
1. საქონლის დანიშნულება - პროდუქტი წარმოადგენს მრავალჯერადი გამოყენების სპეციალურ ჩანთას, რომელიც განკუთვნილია ბანკომატის კასეტების დროებითი განთავსებისა და ტრანსპორტირებისათვის.
ჩანთის კონსტრუქცია უნდა უზრუნველყოფდეს:
* მაღალი ინტენსივობით მრავალჯერად გამოყენებას;
* მექანიკური დაზიანებების მიმართ გამძლეობას;
* შიგთავსის დაცვას ტრანსპორტირებისას;
* დახურვის საიმედოობას;

2. კონსტრუქცია
ჩანთა უნდა იყოს მართკუთხა ფორმის, გარე ზომებით:
*სიგრძე - 65 სმ
*სიმაღლე - 48 სმ
*სიგანე - 27 სმ

დასაშვები გადახრა მზა ზომებში: ±5 მმ.
ჩანთის შიგთავსი დაყოფილი უნდა იყოს 5 სექციად, რომელშიც მოთავსდება 5 კასეტა. ჩანთის საბოლოო ზომები უნდა განისაზღვროს ისე, რომ მასში თავისუფლად განთავსდეს 5 ცალი 13×45×27 სმ ზომის კასეტა და მათ შორის გათვალისწინებული იყოს დამცავი ტიხრების სისქე. კასეტების ჩადება და ამოღება უნდა ხდებოდეს თავისუფლად, ზედმეტი ძალის გამოყენების გარეშე. საბოლოო ზომები შეთანხმდეს დამკვეთთან ნიმუშის დამტკიცების ეტაპზე.
ტიხრები უნდა იყოს საკმარისი სიმტკიცისა და სისქის, რათა ტრანსპორტირებისას კასეტები ერთმანეთს არ შეეხოს და არ დაზიანდეს. ტიხრები საიმედოდ უნდა იყოს დაფიქსირებული ჩანთის კონსტრუქციაში და მრავალჯერადი გამოყენებისას არ უნდა გადაადგილდეს ან დეფორმირდეს

3. ძირითადი მასალა
ძირითადი ქსოვილი უნდა იყოს მაღალი სიმტკიცის სინთეტიკური ქსოვილი:
Polyester ან უფრო მაღალი სიმტკიცის ეკვივალენტი.
მოთხოვნები:
* შემადგენლობა – 100% Polyester;
* სიმკვრივე – არანაკლებ 300 g/m²;
* შიდა მხარე – PVC ან PU საფარით;
* ცვეთისა და ხახუნის მიმართ მაღალი მდგრადობა;
* ძირის გამაგრება — დამატებითი შიდა სიმაგრე ძირის არეში
* მრავალჯერადი გამოყენებისას ფორმისა და სიმტკიცის შენარჩუნება.

რეკომენდებული ფერი: მუქი მწვანე, შავი

4. დახურვის სისტემა
ჩანთის ზედა ნაწილში უნდა განთავსდეს მაღალი სიმტკიცის სპირალური ან ტრაქტორული ტიპის ელვა-შესაკრავი.
ელვა:
* მაღალი ინტენსივობის გამოყენებისთვის განკუთვნილი;
* ორმაგი ნაკერით დამაგრებული;
* ჩანთის ქსოვილთან ფერით შეხამებული.
ელვის კონსტრუქციამ უნდა უზრუნველყოს მისი დალუქვის/დაპლომბვის შესაძლებლობა.
დამკვეთის მოთხოვნის შემთხვევაში შესაძლებელია სპეციალური უსაფრთხოების პლომბის, ნომრიანი ერთჯერადი პლომბის ან შესაბამისი სისტემის გამოყენება.

5. სახელურები
ჩანთას უნდა ჰქონდეს ორი გამძლე სატარებელი სახელური.

მასალა:
Polyester
სახელურები უნდა იყოს ჩანთის კორპუსზე რამდენიმე წერტილში გამაგრებული.
სახელურის დატვირთვის ადგილებში გამოყენებული უნდა იყოს დამატებითი გამაგრებული ნაკერი — Box-X ან ეკვივალენტური კონსტრუქცია.

სახელურები არ უნდა დეფორმირდეს ან მოწყდეს ჩანთის ნორმალური დატვირთვის პირობებში.
დამაგრების ადგილები გათვლილი უნდა იყოს არანაკლებ 8 კგ სამუშაო დატვირთვაზე, მრავალჯერადი აწევისა და ტრანსპორტირების პირობებში.

6. ნაკერები და დამუშავება
ძირითადი კონსტრუქციული ნაკერები უნდა შესრულდეს მაღალი სიმტკიცის პოლიესტერის ძაფით.

მოთხოვნები:
* ნაკერი – სწორი, თანაბარი და უწყვეტი;
* რეკომენდებული ნაკერის სიხშირე – 3–4 გვირისტი/სმ;
* დატვირთვის ზონებში – ორმაგი ან გამაგრებული ნაკერი;
* ძაფის ბოლოები უნდა იყოს საიმედოდ დამაგრებული;
* დაუშვებელია გამოშვერილი ძაფები, გამოტოვებული გვირისტები ან ქსოვილის დაზიანება.
შიდა ნაპირები უნდა დამუშავდეს ისე, რომ ინტენსიური ექსპლუატაციისას არ მოხდეს ქსოვილის დაშლა.

7. უსაფრთხოების ელემენტები
ჩანთის კონსტრუქცია უნდა იძლეოდეს დახურვის შემდეგ უსაფრთხოების პლომბის გამოყენების შესაძლებლობას.
უნდა დაიბეჭდოს:
* პლომბის დასამაგრებელი სპეციალური ადგილი;
* ჩანთის უნიკალური საიდენტიფიკაციო ნომერი;
* შტრიხკოდის ან QR კოდის დატანის შესაძლებლობა;
უსაფრთხოების ელემენტების ზუსტი ტიპი შეთანხმდება დამკვეთთან ნიმუშის დამტკიცების ეტაპზე.


8. საინფორმაციო ფანჯარა / ჯიბე
ჩანთის წინა მხარეს შესაძლებელია განთავსდეს გამჭვირვალე PVC საინფორმაციო ჯიბე და ასევე, შიგთავსის დასაიდენტიფიცირებელი გამჭვირვალე ჯიბე.

საინფორმაციო ჯიბის რეკომენდებული ზომა:
100 × 70 მმ
ჯიბე განკუთვნილი უნდა იყოს საბუთის განთავსებისთვის.

შიგთავსის დასაიდენტიფიცირებელი ჯიბის რეკომენდებული ზომა:
50*35მმ


9. ლოგო და მარკირება
ჩანთაზე დატანილი უნდა იყოს დამკვეთის ლოგო და/ან დასახელება.
დატანის მეთოდი:
* DTF/Transfer ბეჭდვა;
ლოგოს რეკომენდებული მდებარეობა – ჩანთის წინა მხარის ცენტრალური ან ზედა ნაწილი.

10. დატვირთვა და გამძლეობა
ჩანთა გათვლილი უნდა იყოს არანაკლებ 8 კგ სამუშაო დატვირთვაზე.
ჩანთის ძირითადი ქსოვილი, სახელურები, ელვა და კონსტრუქციული ნაკერები აღნიშნული დატვირთვისას არ უნდა:
* გაიხეს;
* გაიწელოს კრიტიკულად;
* მოწყდეს;
* გაიხსნას;
* დაკარგოს ფუნქციური დანიშნულება.

11. ხარისხის მოთხოვნები
მზა პროდუქტი უნდა იყოს:

* სუფთა;
* სიმეტრიული;
* თანაბრად შეკერილი;
* დეფორმაციის გარეშე;
* ქსოვილის ვიზუალური დეფექტების გარეშე;
* გამართული ელვა-შესაკრავით;
* საიმედოდ დამაგრებული სახელურებით;
* ლოგოს/მარკირების მკაფიო და სწორი განლაგებით.

დაუშვებელია:
* გახეული ან დაზიანებული ქსოვილი;
* ლაქები;
* არათანაბარი ნაკერი;
* გამოტოვებული გვირისტები;
* დაუმაგრებელი ძაფები;
* დაზიანებული ელვა ან ფურნიტურა;
* არასწორად განთავსებული ლოგო;
* ისეთი დეფექტი, რომელიც ამცირებს ჩანთის უსაფრთხოებას ან ექსპლუატაციის ვადას.


კომერციული წინადადება
კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ ხარჯთაღრიცხვა შემდეგი დეტალების გათვალისწინებით:
· ფასები რაოდენობების მიხედვით:
1-100- ცალი
101 - 200 ცალი
· ბაზრის კვლევის დასრულებიდან 1 კვირის ვადაში, დაინტერესებულმა პრეტენდენტებმა უნდა დაამზადონ და წარმოადგინონ 1 ცალი ჩანთის ნიმუში შემდგომ მისამართზე: ქ.თბილისი, პუშკინის #3.
· კომპანიები, რომლებიც წარმოადგენენ დამაკმაყოფილებელ ნიმუშებს II ეტაპზე — დახურულ აუქციონზე იქნებიან მოწვეულები.


ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), გადასახადების ჩათვლით.

წარმოსადგენი (ასატვირთი) ბაზრის კვლევის დოკუმენტების სია:

დაინტერესებულმა კომპანიებმა ზემოთ ჩამოთვლილ ტექნიკურ მოთხოვნებთან ერთად უნდა წარმოადგინონ შემდეგი ინფორმაცია:
· ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
· კომპანიის მოღვაწეობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია და ა.შ.);
· შემოთავაზება PDF დოკუმენტის სახით.
· საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);



[bookmark: _Toc171454716]დამატებითი ინფორმაცია:
ბანკი იღებს ვალდებულებას შეამციროს გარემოზე ზემოქმედება და უზრუნველყოს გარემოს დაცვითი და მდგრადი განვითარების კომპონენტების მონიტორინგი.

ბანკი თანამშრომლობს იმ  მომწოდებლებთან, რომლებიც იზიარებენ იგივე სტანდარტებს და მათ პოლიტიკაში და ყოველდღიურ საქმიანობაში ასახულია სახიფათო ნარჩენების, ენერგიის, წყლის და ნახშირორჟანგის მინიმაზაციის მიზნით დასახული ქმედებები და ყოველდღიურ საქმიანობაში ახდენენ ამის კონტროლს, რის დამადასტურებლად შეუძლიათ დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

ბანკთან თანამშრომლობის შემთხვევაში მხარე აცხადებს რომ:

· სრულად და ჯეროვნად დაიცავს გარემოს დაცვის, ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ შორის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით თუ  ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ან/და სანებართვო თუ სალიცენზიო პირობებს;
· უზრუნველყოფს ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებასა და დამუშავებას, კანონმდებლობის შესაბამისად;
· ნებისმიერი ისეთი გარემოების (მათ შორის, ერთმნიშვნელოვნად ნებისმიერი სახის ავარიის, ინციდენტის ან/და უბედური შემთხვევის) დადგომიდან, რომელიც საფრთხეს უქმნის გარემოს დაცვას  ან/და გარემოს დაცვის ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევიდან ან ასეთი გარემოებების დადგომის საშიშროების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში აცნობებს ბანკს აღნიშნულის თაობაზე და იმ ზომების შესახებ, რომელსაც იგი იღებს ზემოთ ხსენებული გარემოებების აღმოსაფხვრელად.
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დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის დასახელება:
საიდენტიფიკაციო კოდი:
იურიდიული მისამართი:
ფაქტიური მისამართი:
ხელმძღვანელის სახელი  და გვარი:
ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:
ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:
საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:
საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:
საკონტაქტო ტელეფონი:
ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:
ბანკის კოდი:
ბანკის ანგარიშის ნომერი:



კომპანიის სახელი

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა					_______________
საკონტაქტო ნომერი: 
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