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	ტენდერის განაცხადი
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	ტენდერის აღწერილობა
	ტენდერი გაზის კომპრესორის შემომავალი წნევის რეგულატორის შესყიდვაზე

	2
	კონკრეტული დავალება 
	Main technical characteristics
The following are the published specifications for the AFV product family. They are not all guaranteed specifications for your exact unit.
	Parameter
	Published AFV specification

	Nominal diameter
	DN50–DN300

	Pressure classes
	ANSI 300, ANSI 600 and PN16, depending on configuration

	Inlet pressure range
	1.5–100 bar

	Outlet pressure range
	10 mbar–41 bar, depending on pilot

	Operating temperature
	Product documentation lists ranges around −20°C to +60°C; individual sleeve materials have their own limits

	Gas types
	Natural gas, LPG and manufactured gases

	Control mechanism
	Pilot-operated elastomer sleeve

	Installation
	Between flanges; compact, short construction length

	Typical applications
	Distribution, transmission and industrial gas pressure regulation
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	მოთხოვნები პრეტენდენტების მიმართ
	პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს  მწარმოებლის შესახებ ინფორმაცია და TDS
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	გადახდის პირობები 
	შეთანხმებისამებრ 
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	ტენდერის ვადები 
	7 კალენდარული დღე
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	ხელშკeრულების ვადები/მიწოდების ვადები
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	საკონტაქტო პირი
	მიხეილ გრიშაშვილი +995 577 15 88 99
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