კომპიუტერის ქეისი	20 ცალი 
	კომპონენტი
	მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები

	კორპუსის ტიპი (Form Factor)
	Mini-Tower, Micro-Tower ან Small Form Factor (SFF). წინა პანელზე მინიმუმ 2x USB პორტითა და აუდიო გამომყვანით (Headphone/Mic combo).

	პროცესორი (CPU)
	მინიმუმ 1x პროცესორი (მაგ. Intel Core i3 12-ე/13-ე/14-ე თაობა ან ეკვივალენტი):
• ბირთვები: მინიმუმ 4 Physical Cores / 8 Threads
• ქეშ-მეხსიერება: მინიმუმ 12 MB Smart Cache
• ტაქტური სიხშირე: საბაზისო მინიმუმ 3.3 GHz (Turbo Boost მინიმუმ 4.3 GHz).

	დედაპლატა (Motherboard)
	ჩიპსეტი: Intel H610 / B660 / B760 ან ეკვივალენტი.
• მინიმუმ 1x M.2 NVMe PCIe სლოტი
• მინიმუმ 2x SATA III პორტი
• მინიმუმ 2x DIMM მეხსიერების სლოტი.

	ოპერატიული მეხსიერება (RAM)
	მინიმუმ 8 GB DDR4 ან DDR5 (მინიმუმ 3200 MHz). გაფართოების მხარდაჭერა მინიმუმ 32 GB ან 64 GB-მდე (მინიმუმ 1 თავისუფალი სლოტი მეხსიერების დასამატებლად).

	ძირითადი საცავი (Primary SSD)
	მინიმუმ 512 GB M.2 NVMe PCIe SSD (Form Factor 2280).
• წაკითხვის სიჩქარე (Read): მინიმუმ 2000 MB/s.

	საცავის გაფართოების ადგილი
	კორპუსში მინიმუმ 1x თავისუფალი შიდა სამონტაჟო ადგილი (Bay) 3.5" ან 2.5" SATA დისკის დასამატებლად, შესაბამისი SATA და კვების კაბელებით.

	გრაფიკული ადაპტერი (GPU)
	ინტეგრირებული Intel UHD Graphics 730 ან უკეთესი (დაუშვებელია "F" ინდექსის მქონე პროცესორები).

	ვიდეო გამომყვანები (Display Outputs)
	მინიმუმ 2x ციფრული გამომყვანი ორი მონიტორის ერთდროული მუშაობისთვის: მინიმუმ 1x HDMI და 1x DisplayPort (ან 1x VGA და 1x HDMI).

	ქსელის ინტერფეისი (Network)
	ინტეგრირებული 1x RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps).

	აუდიო
	ინტეგრირებული HD Audio კონტროლერი.

	კვების ბლოკი (PSU)
	მინიმუმ 250W – 450W (სისტემის ენერგომოხმარების შესაბამისი), 80 Plus სერტიფიკაციით ან მაღალი ეფექტურობით (Active PFC).



















მონიტორი	20 ცალი
	პარამეტრი
	მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები

	ეკრანის ზომა (Screen Size)
	მინიმუმ 23.8" – 24" დიუმი (Diagonal).

	გვერდების თანაფარდობა (Aspect Ratio)
	16:9

	მატრიცის ტიპი (Panel Type)
	IPS (In-Plane Switching) ფართო ხედვის კუთხით: მინიმუმ 178° ჰორიზონტალური / 178° ვერტიკალური.

	გაფართოება (Resolution)
	მინიმუმ Full HD (1920 x 1080).

	განახლების სიხშირე (Refresh Rate)
	მინიმუმ 100 Hz – 120 Hz (სითხელე თვალის ნაკლები დაღლისთვის).

	სიკაშკაშე (Brightness)
	მინიმუმ 250 cd/m².

	კონტრასტულობა (Contrast Ratio)
	სტატიკური: მინიმუმ 1000:1.

	რეაქციის დრო (Response Time)
	მაქსიმუმ 5 ms (GtG ან MPRT).

	პორტები და ინტერფეისი (I/O Ports)
	• მინიმუმ 1x HDMI (ვერსია 1.4 ან უკეთესი)
• მინიმუმ 1x VGA (D-Sub)
• კომპლექტაციაში აუცილებლად უნდა მოყვებოდეს შესაბამისი HDMI კაბელი და კვების კაბელი/ბლოკი.

	თვალის დაცვის ტექნოლოგიები (Eye Care)
	• ციმციმის საწინააღმდეგო ტექნოლოგია (Flicker-Free / Flicker-Safe)
• ლურჯი ნათების შემცირების რეჟიმი (Low Blue Light / Eye Saver Mode)
• ეკრანის ზედაპირი: Anti-glare (მქრქალი, არეკვლის საწინააღმდეგო).

	დიზაინი
	3-მხარეს ვიწრო ჩარჩო (3-Sided Frameless/Bezel-less) ორმონიტორიანი სამუშაო გარემოსთვის.

	ენერგომოხმარება
	ენერგოეფექტური კლასი (მუშაობის რეჟიმში მაქსიმუმ 20W–25W, Standby რეჟიმში არაუმეტეს 0.5W).






კვების ბლოკი პატარა	20 ცალი

	პარამეტრი
	მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები

	კორპუსის ტიპი (Form Factor)
	Tower (ვერტიკალური, კომპაქტური იატაკზე ან მაგიდის ქვეშ განსათავსებლად).

	ტოპოლოგია (Topology)
	Line-Interactive ჩაშენებული ავტომატური ძაბვის სტაბილიზატორით (AVR - Automatic Voltage Regulator, Boost & Buck ფუნქციონალით).

	სიმძლავრე (Capacity)
	მინიმუმ 1000 VA / მინიმუმ 600 W (Power Factor მინიმუმ 0.6).

	შემავალი ძაბვის დიაპაზონი
	170V – 280V AC (ბატარეაზე გადაურთავად მუშაობის დიაპაზონი).

	ნომინალური გამომავალი ძაბვა
	220V / 230V / 240V AC (ბატარეის რეჟიმში ცდომილება მაქსიმუმ ±10%).

	გამომავალი სიგნალის ფორმა
	საფეხურებრივი სინუსოიდი (Simulated/Stepped Sinewave ბატარეის რეჟიმში).

	გადართვის დრო (Transfer Time)
	ტიპური 2–6 ms (მაქსიმუმ 10 ms).

	გამომავალი როზეტები (Outlets)
	მინიმუმ 4x გამომავალი როზეტი ბატარეისა და Surge დაცვით:
• მინიმუმ 4x Schuko (CEE 7) ან 4x IEC C13.
(თუ მოწყობილობას გააჩნია IEC C13 როზეტები, კომპლექტაციაში სავალდებულოა მინიმუმ 2x C13-to-C14 შემაერთებელი კაბელი PC-ისა და მონიტორისთვის).

	აკუმულატორები (Battery)
	• ტიპი: ჰერმეტული, ტყვია-მჟავური (VRLA/AGM), მომსახურების გარეშე.
• კონფიგურაცია: მინიმუმ 1x 12V 9Ah ან 2x 12V 7Ah.
• დამუხტვის ტიპიური დრო: მაქსიმუმ 4–6 საათი (90%-მდე).

	დამატებითი ფუნქციები და დაცვა
	• ცივი სტარტის შესაძლებლობა (Cold Start Function — ჩართვა ქსელში ძაბვის არარსებობისას).
• ავტომატური გადატვირთვა ქსელის ძაბვის აღდგენისას (Auto-restart while AC is recovering).
• გადატვირთვისა და მოკლე ჩართვისგან დაცვა (Overload & Short Circuit Protection).
• იმპულსური გადაძაბვისგან დაცვა (Surge/Spike Protection).

	ინდიკაცია და შეტყობინება
	• LED ინდიკატორები (ქსელის რეჟიმი, ბატარეის რეჟიმი, გაუმართაობა) ან LCD ეკრანი.
• ხმოვანი განგაში (ბატარეაზე გადასვლა, ელემენტის დაჯდომა, გადატვირთვა).

	მართვის პორტი (სასურველია)
	მინიმუმ 1x USB პორტი კომპიუტერთან დასაკავშირებლად OS Graceful Shutdown მხარდაჭერით.




კვების ბლოკი დიდი თაუერებისთვის   	5 ცალი

	პარამეტრი
	მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები (Rackmount UPS)

	კორპუსის ტიპი (Form Factor)
	19" Rackmount (მაქსიმუმ 4U სიმაღლე). კომპლექტაციაში უნდა მოყვებოდეს 19" რეკში სამონტაჟო ყურები და სარეილსო ნაკრები (Rackmount Ear Brackets & 4-post Rail Kit).

	ტოპოლოგია
	Line-Interactive (Pure Sinewave) ან On-Line Double Conversion (ბიუჯეტის მიხედვით).

	სიმძლავრე
	მინიმუმ 1500 VA / 1000 W (ან 2000 VA / 1600–1800 W თუ On-Line დარჩება).

	გამომავალი როზეტები
	მინიმუმ 3x IEC C13 უკანა პანელზე. 

	მართვა
	LCD ეკრანი წინა პანელზე (ძაბვისა და დატვირთვის ჩვენებით) და USB პორტი სერვერის ავტომატური უსაფრთხო გათიშვისთვის (Graceful Shutdown), Smart Fan გაგრილება..



თაუერი                2 ცალი

	კომპონენტი
	მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნები

	კორპუსის ტიპი (Form Factor)
	Midi/Full Tower კორპუსი, გათვლილი უწყვეტ (24/7) მუშაობაზე.

	პროცესორი (CPU)
	მინიმუმ 1x Intel Core i5 / i7 (ან ეკვივალენტი):

• ბირთვები: მინიმუმ 6 Physical Cores / 12 Threads

• ქეშ-მეხსიერება: მინიმუმ 12 MB Smart Cache
• ინტეგრირებული გრაფიკა: Intel UHD Graphics 630 / 730 / 770 (დაუშვებელია "F" ინდექსის მქონე პროცესორები გრაფიკული ბირთვის გარეშე).

	დედაპლატა (Motherboard)
	კომერციული/სამუშაო სადგურის დედაპლატა (მაგ. Intel B/H/Z/W სერიის ჩიპსეტით):
• მინიმუმ 2x M.2 PCIe NVMe სლოტი
• მინიმუმ 1x PCIe x8 ან x16 სლოტი დამატებითი RAID კონტროლერისთვის
• მინიმუმ 4x DIMM მეხსიერების სლოტი.

	ოპერატიული მეხსიერება (RAM)
	მინიმუმ 16 GB DDR4 ან DDR5 (1x16GB ან 2x8GB), მინიმუმ 3200 MHz. გაფართოების მხარდაჭერა მინიმუმ 64 GB-მდე.

	ოპერაციული სისტემის დისკები (OS Storage)
	მინიმუმ 2x M.2 NVMe SSD (მინიმუმ 256 GB ან 512 GB თითოეული).
• აუცილებელია აპარატურული RAID-1 (Hardware/Chipset RAID-1) მხარდაჭერა დედაპლატის ჩიპსეტის დონეზე (Intel RST / VROC) ან დამოუკიდებელი PCIe M.2 HW RAID ადაპტერით.

	მონაცემთა საცავი (Internal Storage Bays)
	კორპუსს უნდა გააჩნდეს მინიმუმ 5x 3.5" შიდა სამონტაჟო ადგილი (Bays / Cages) HDD-ების განსათავსებლად და აქტიური გაგრილების ნაკადით (2 ცალი 2TB HDD უნდა იჯდეს ამ ადგილებში, დარჩენილი მინიმუმ 3 ადგილი უნდა იყოს თავისუფალი შემდგომი გაფართოებისთვის).

	კომპლექტაციაში შემავალი HDD (Included Storage)
	მინიმუმ 2x 2TB 3.5" SATA III (6Gb/s) მყარი დისკი (HDD):
• ბრუნვის სიჩქარე: მინიმუმ 7200 RPM
• ქეშ-მეხსიერება: მინიმუმ 128 MB / 256 MB
• კლასი: 24/7 Enterprise ან NAS სერია (მაგ. Seagate IronWolf / Exos, WD Red Plus / Gold).

	საცავის კონტროლერი (SAS/SATA RAID Controller)
	დამოუკიდებელი PCI-Express აპარატურული RAID კონტროლერი (Hardware SAS/SATA RAID Controller, 12Gb/s SAS / 6Gb/s SATA):
• მინიმუმ 8-Port (2x SFF-8643 ან შესაბამისი ინტერფეისი)
• ერთდროულად მინიმუმ 5x 3.5" SATA ან SAS დისკის მიერთების და მართვის მხარდაჭერა
• RAID 0, 1, 5, 10 მხარდაჭერა (მაგ. Broadcom/LSI MegaRAID 9361-8i / 9460-8i ან ეკვივალენტი).

	ქსელის ინტერფეისი (Network)
	მინიმუმ 1x Gigabit Ethernet (10/100/1000 Mbps) RJ45 პორტი.

	ვიდეო გამომყვანები (Video Output)
	მინიმუმ 1x HDMI ან DisplayPort ინტეგრირებული გრაფიკიდან მონიტორის მისაერთებლად.

	კვების ბლოკი (Power Supply Unit)
	მინიმუმ 550W – 650W, 80 Plus Bronze ან Gold სერტიფიკაციით, მინიმუმ 6x SATA კვების კონექტორით დისკებისთვის.



