
Согласовано: 
Руководитель проекта
«Ремонт и модернизация сгустителя №3»


________________ Иван Соболев
«______»_ ______________2026 г.

Утверждаю: 
Заместитель управляющего директора по производственным проектам RMG

____________ Александр Патракеев
«______»_______________2026 г.











Техническое задание
на ремонт существующего сгустителя проекта: 
P26-28 Repair and modernization of the thickener №3

Заказчик работ: АО «RMG Copper»

Местонахождение объектов: п. Казрети, Болнисский р-н

Объем работ: 

1. Выполнение ремонта железобетонной конструкции чаши действующего радиального сгустителя П-18 №3 в соответствии с рекомендациями (пункт 7) приложения 1 «Обследование технического состояния»:

· демонтаж рельса по верхнему обрезу стены и демонтаж стяжки сгустителя, выполнить торкретирование данной части стены;
· гидроструйная очистка наружной, внутренней поверхности чаши и водоотводящего желоба на площади 900 м2 (п.7.1.1 приложения 1);
· чистовая очистка наружной и внутренней поверхности чаши, водоотводящего желоба от кислотоупорного покрытия в объеме 900 м2;
· очистка от коррозии арматурных стержней и обработка преобразователем ржавчины в общем объеме 300 м2;
· обработка трещин на стенах с наружной и внутренней стороны чаши – 60 м;
· восстановление защитного слоя на глубину 30 мм и оштукатуривание в местах ремонта арматурных стержней (п.7.1.2 приложения 1) в объеме – 300 м2;
· восстановление поврежденной поверхности бетоном – 45 м2;
· демонтаж стяжки по верхней поверхности ходовой площадки с последующим его восстановлением кислотостойким бетоном в полном объеме 94 м2 с учетом уклона;
· оштукатуривание нижней части ходовой площадки в объеме 94 м2;
· восстановить сливные отверстия желоба;
· восстановить 4 (четыре) дренажных стальных патрубка длиной 1 метр каждый с обеспечением герметичности.
· восстановление внутренней поверхности чаши и водоотводящего желоба кислотоупорным химически стойким составом с добавлением жидкого стекла. Объем работ - 1320 м2.
2. Выполнение демонтажных работ:
- демонтаж двух участков железобетонной переходной площадки сгустителя размерами 3,2×1,5×0,4 метров. Общий объем ≈ 4 м3;
- демонтаж цилиндрической части опорной головки привода сгустителя размерами Ø0,8×2,3 метров, объем 4,7 м3. 

3. Ручной вынос мусора на расстояние 200 метров от места проведения работ и складирование на территории ОФ Маднеули.

Работы по ремонту железобетонной конструкции чаши сгустителя должны выполняться в два этапа:
1. Демонтажные работы и ремонт наружной поверхности сгустителя – с ноября 2026 года.
2. Ремонт внутренней части чаши сгустителя – ориентировочно март 2027 года.
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Для работ при температуре окружающего воздуха ниже +5°С предусмотреть необходимое количество нагревателей, полог для укрытия чаши сгустителя от осадков и поддержания температуры.


Ответственность Заказчика:
1. Передача земельного участка, ЖБ площадок.
2. Точки подключения электроэнергии.

Требования к Исполнителю:
1. Наличие опыта аналогичных работ. Предоставить референс-лист.
2. Исполнитель выполняет работу собственными материалами, механизмами и инструментами. Субподрядные организации привлекаются по согласованию с Заказчиком.
3. В коммерческом предложении указать сроки (график работ) и стоимость отдельно по каждому виду работ.
4. Подрядчик должен указать перечень привлекаемой техники и людей для выполнения данных работ. 

 

