*„შპს „ვიან ლოჯისტიკა“ და სს ვიანი აცხადებს ტენდერს 9 ერთეული სატვირთო და 17 ერთეული ელექტრო ავტომობილის შესყიდვაზე“*

**🟦 ტენდერის გამოცხადება**

**შესყიდვის ობიექტი**:  
17 ერთეული ელექტრო სედანი და 9 ერთეული სატვირთო ავტომობილი

**📌 ტენდერის საგანი**

ტენდერი გამოცხადებულია შემდეგი სატრანსპორტო საშუალებების შესყიდვაზე:

1. **17 ერთეული სრულად ელექტრო სედანი**
2. **9 ერთეული სატვირთო ავტომობილი**, რომელთაგან შესყიდვა განხორციელდება **მხოლოდ ერთი ტიპის ავტომობილის** (შემოთავაზებული სპეციფიკაციებიდან):
   * სრული ელექტრო
   * დამუხტვადი ჰიბრიდი (Plug-in Hybrid)
   * ჰიბრიდული ძრავა
   * შიდა წვის ძრავა (ბენზინის)

**🔧 ტექნიკური მოთხოვნები**

**1. ელექტრო სედანი:**

* ძრავის ტიპი: 100% ელექტრო
* მინიმალური რეალური სავალი დიაპაზონი:  **შემოგვთავაზოს პრეტენდენტმა**
* სწრაფი დამუხტვის შესაძლებლობა (DC**):შემოგვტავაზოს პრეტენდენტმა**
* მგზავრების რაოდენობა: მინიმუმ 5
* უსაფრთხოების მინ. კომპლექტაცია: ABS, მინ. 2 უსაფრთხოების ბალიში, უკანა ხედვის კამერა
* კლიმატკონტროლი/კონდიციონერი
* საგარანტიო ვადა: **შემოგვთავაზოს პრეტენდენტმა**
* ადგილობრივი სერვისცენტრის არსებობა სავალდებულოა.

**2. სატვირთო ავტომობილი (ყველა ვერსიისთვის მოთხოვნილი სპეციფიკაციების შესაბამისი)**

**ტექნიკური მოთხოვნები.**

**შენიშვნა:** სატვირთო ავტომობილების შესყიდვა განხორციელდება მხოლოდ ერთ სპეციფიკაციაზე, რომელიც შეფასდება და შეირჩევა ტენდერის მიმდინარეობისას. პრეტენდენს შეუძლია სურვილის შესაბამისად შეავსოს მისთვის სასურველი პოზიცია.

**ვარიანტი 1 — სამაცივრე სატვირთო ავტომობილი (12–14 პალეტის ტევადობით)**

* ტიპი: სამაცივრე
* პალეტების ტევადობა: 12–14 ევროპალეტი
* ტვირთამწეობა: **7–8 ტონა**
* გათვალისწინებული ტემპერატურული რეჟიმი: -18°C / +4°C
* ლიფტი: **აუცილებელია**
* კლიმატური მართვის ავტომატიზაცია
* დამხმარე აკუმულატორის სისტემა რეფრიჟერატორისთვის

**ვარიანტი 2 — არასამაცივრე სატვირთო ავტომობილი (14–18 პალეტის ტევადობით)**

* ტიპი: არა-სამაცივრე (დამახურული კორპუსი)
* პალეტების ტევადობა: 14–18 ევროპალეტი
* ტვირთამწეობა: **10–15 ტონა**
* ლიფტი: **აუცილებელია**
* გადახურვა: მყარი კორპუსი
* ჩატვირთვის უკანა ან გვერდითი წვდომა

**ვარიანტი 3 — მიკროავტობუსი (სამაცივრე)**

* ტიპი: სამაცივრე მიკროავტობუსი
* ტვირთამწეობა: **3.5 ტონა**
* ტემპერატურული რეჟიმი: -18°C / +4°C
* მექანიკური ან ავტომატური კლიმატ-კონტროლი ტვირთის ზონაში

**ვარიანტი 4 — მიკროავტობუსი (არა-სამაცივრე)**

* ტიპი: მიკროავტობუსი (საყარაულო კორპუსით)
* ტვირთამწეობა: **3.5 ტონა**

გარდა ზემოთხსენებული სპეციფიკაციების, **ყველა სატრანსპორტო საშუალებაზე** სავალდებულოა:

* საგარანტიო ვადა: **შემოთავაზების შესაბამისად**
* ადგილობრივი სერვისცენტრის არსებობა
* სათადარიგო ნაწილების ხელმისაწვდომობა
* შესაბამისი ტექნიკური დოკუმენტაცია და მონაცემთა ფურცელი

**📄 სავალდებულო დოკუმენტაცია ტენდერში მონაწილეობისათვის**

მონაწილეებმა ტენდერში უნდა წარმოადგინონ შემდეგი დოკუმენტაცია:

1. კომპანიის იურიდიული დარეგისტრირების დოკუმენტი
2. ბოლო 1 წლის ფინანსური ანგარიშგება ან ბალანსი
3. მინიმუმ ერთი ანალოგიური მიწოდების დადასტურება ბოლო 3 წლის განმავლობაში
   * დეტალური ტექნიკური აღწერილობა
   * ტექნიკური მონაცემების ცხრილი (Datasheet)
   * ერთეული და ჯამური ღირებულება
   * მიწოდების ვადა
   * საგარანტიო პირობები

**ℹ️ დამატებითი ინფორმაცია/კითხვები**

📧 zberoshvili@clinics.ge  
📞 571 75 71 52