**50 ცალი**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **სისტემური ბლოკის მონაცემები** |
| * **პროცესორი**
 | * **Intel Core i3-12100 LGA1700, 3.30-4.30GHz**
 |
| * **დედაპლატა**
 | * **პროცესორის შესაბამისი სოკეტი PCIe 4.0 - ის მხარდაჭერით (asus, asrock,msi,gigabyte)**
 |
| * **ოპერატიული მეხსიერება**
 | * **8Gb DDR4 3200Mhz**
 |
| * **ქეისი**
 | * **სტანდარტული**
 |
| * **კვების ბლოკი**
 | * **400W 120MM fan**
 |
| * **პროცესორის ქულერი**
 | * **artic alpine 17(ან მსგვავსი ტიპის , რომელიც ზევიდან ჯდება მაზერზე , ქვედა სამაგრის გარეშე)**
 |
| * **მყარი დისკი**
 | * **PCIe 4.0 NVMe 128GB**
 |

 50 ცალი

|  |  |
| --- | --- |
|  | **სისტემური ბლოკის მონაცემები** |
| * **პროცესორი**
 | * **Intel Core i5-12100 LGA1700, 3.30-4.30GHz**
 |
| * **დედაპლატა**
 | * **პროცესორის შესაბამისი სოკეტი, PCIe 4.0 - ის მხარდაჭერით (asus, asrock,msi,gigabyte)**
 |
| * **ოპერატიული მეხსიერება**
 | * **32Gb DDR4 3200Mhz**
 |
| * **ქეისი**
 | * **სტანდარტული**
 |
| * **კვების ბლოკი**
 | * **400W 120MM fan**
 |
| * **პროცესორის ქულერი**
 | * **artic alpine 17 (ან მსგვავსი ტიპის , რომელიც ზევიდან ჯდება მაზერზე , ქვედა სამაგრის გარეშე)**
 |
| * **მყარი დისკი**
 | * **PCIe 4.0 NVMe 512gb**
 |

 50 ცალი

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **სისტემური ბლოკის მონაცემები** |  |
| * **პროცესორი**
 | * **INTEL Pentium Gold G7400 6M Cache 3.70 GHCPU TRAY**
 |  |
| * **დედაპლატა**
 | * **პროცესორის შესაბამისი სოკეტი PCIe 4.0 - ის მხარდაჭერით (asus, asrock,msi,gigabyte)**
 |  |
| * **ოპერატიული მეხსიერება**
 | * **8Gb DDR4 3200Mhz**
 |  |
| * **ქეისი**
 | * **სტანდარტული**
 |  |
| * **კვების ბლოკი**
 | * **400W 120MM fan**
 |  |
| * **პროცესორის ქულერი**
 | * **artic alpine 17 (ან მსგვავსი ტიპის , რომელიც ზევიდან ჯდება მაზერზე , ქვედა სამაგრის გარეშე)**
 | **ან მსგვავსი ტიპის , რომელიც ზევიდან ჯდება მაზერზე , ქვედა სამაგრის გარეშე** |
| * **მყარი დისკი**
 | * **PCIe 4.0 NVMe 128GB**
 |  |

 **50 ცალი**

 **მონიტორი**

* + **Screen Size: 21.5 (Philips, acer, dell, asus, lenovo)**
	+ **Screen Resolution: 1920 x 1080 (FHD)**
	+ **Ports: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA , 1 xC13 to Schuko power cords**