**50 ცალი**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **სისტემური ბლოკის მონაცემები** |
| * **პროცესორი** | * **Intel Core i3-12100 LGA1700, 3.30-4.30GHz** |
| * **დედაპლატა** | * **პროცესორის შესაბამისი სოკეტი PCIe 4.0 - ის მხარდაჭერით (asus, asrock,msi,gigabyte)** |
| * **ოპერატიული მეხსიერება** | * **8Gb DDR4 3200Mhz** |
| * **ქეისი** | * **სტანდარტული** |
| * **კვების ბლოკი** | * **400W 120MM fan** |
| * **პროცესორის ქულერი** | * **artic alpine 17(ან მსგვავსი ტიპის , რომელიც ზევიდან ჯდება მაზერზე , ქვედა სამაგრის გარეშე)** |
| * **მყარი დისკი** | * **PCIe 4.0 NVMe 128GB** |

50 ცალი

|  |  |
| --- | --- |
|  | **სისტემური ბლოკის მონაცემები** |
| * **პროცესორი** | * **Intel Core i5-12100 LGA1700, 3.30-4.30GHz** |
| * **დედაპლატა** | * **პროცესორის შესაბამისი სოკეტი, PCIe 4.0 - ის მხარდაჭერით (asus, asrock,msi,gigabyte)** |
| * **ოპერატიული მეხსიერება** | * **32Gb DDR4 3200Mhz** |
| * **ქეისი** | * **სტანდარტული** |
| * **კვების ბლოკი** | * **400W 120MM fan** |
| * **პროცესორის ქულერი** | * **artic alpine 17 (ან მსგვავსი ტიპის , რომელიც ზევიდან ჯდება მაზერზე , ქვედა სამაგრის გარეშე)** |
| * **მყარი დისკი** | * **PCIe 4.0 NVMe 512gb** |

50 ცალი

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **სისტემური ბლოკის მონაცემები** |  |
| * **პროცესორი** | * **INTEL Pentium Gold G7400 6M Cache 3.70 GHCPU TRAY** |  |
| * **დედაპლატა** | * **პროცესორის შესაბამისი სოკეტი PCIe 4.0 - ის მხარდაჭერით (asus, asrock,msi,gigabyte)** |  |
| * **ოპერატიული მეხსიერება** | * **8Gb DDR4 3200Mhz** |  |
| * **ქეისი** | * **სტანდარტული** |  |
| * **კვების ბლოკი** | * **400W 120MM fan** |  |
| * **პროცესორის ქულერი** | * **artic alpine 17 (ან მსგვავსი ტიპის , რომელიც ზევიდან ჯდება მაზერზე , ქვედა სამაგრის გარეშე)** | **ან მსგვავსი ტიპის , რომელიც ზევიდან ჯდება მაზერზე , ქვედა სამაგრის გარეშე** |
| * **მყარი დისკი** | * **PCIe 4.0 NVMe 128GB** |  |

**50 ცალი**

**მონიტორი**

* + **Screen Size: 21.5 (Philips, acer, dell, asus, lenovo)**
  + **Screen Resolution: 1920 x 1080 (FHD)**
  + **Ports: 1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x VGA , 1 xC13 to Schuko power cords**