# ტენდერი ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრების შესყიდვაზე

# ტენდერი საყოფაცხოვრებო ტექნიკის შესყიდვაზე

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| გამოცხადების თარიღი:დასრულების თარიღი: | 15 სექტემბერი 202523 სექტემბერი 2025 |
| საკონტაქტო პირი | მარიამ კვაჭაძეmkvatchadze@bog.ge 555 55 78 38 |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| გამოცხადების თარიღი:დასრულების თარიღი: | 1 ივლისი 202415 ივლისი 2024  |
| საკონტაქტო პირი | მარიამ კვაჭაძეmkvatchadze@bog.ge 555 55 78 38 |

ტენდერი ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრების შესყიდვაზე

**ზოგადი ინფორმაცია** 2

[**ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის** 2](#_Toc171454712)

[**სატენდერო მოთხოვნები** 2](#_Toc171454713)

[**განფასებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები** 3](#_Toc171454715)

[**დამატებითი ინფორმაცია:** 3](#_Toc171454716)

[დანართი1: საქონლის სპეციფიკაცია 4](#_Toc171454717)

[დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები 5](#_Toc171454718)

**ზოგადი ინფორმაცია**

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს 6 კილოგრამიანი, ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრების შესყიდვაზე, თანმდევი მომსახურებით.

საქონლის შესახებ დეტალური ინფორმაცია წარმოდგენილია **დანართი 1-ში.**

წარმოდგენილი ფასები უნდა მოიცავდეს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებსა და გადასახდელებს.

ბანკი იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ან გადაავადოს ტენდერი.

**ინსტრუქცია ტენდერში მონაწილეთათვის**

პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი ყველა დოკუმენტი.

ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს.

სატენდერო კომისია გამარჯვებულ პრეტედენტს გამოავლენს ჩამოთვლილი კრიტერიუმების გათვალისწინებით: შემოთავაზებული პროდუქციის ფასი, შემოთავაზებული პროდუქციის წარმოდგენილი სპეციფიკაცია, პრეტენდენტის გამოცდილება, პროდუქციის ხარისხი, მოწოდების ვადა.

ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს.

პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით.

ბანკი იტოვებს უფლებას, საჭიროების შემთხვევაში, პრეტენდენტებისაგან გამოითხოვოს სხვა დამატებითი ინფორმაცია და/ან წარდგენილი ინფორმაციის/დოკუმენტაციის დაზუსტება ტენდერის მსვლელობის პერიოდში.

შემოთავაზებული პროდუქტი სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს სატენდერო დოკუმენტაციაში მოცემულ მინიმალურ პარამეტრებს.

ბანკი იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს შეწყვიტოს ან გადაავადოს ტენდერი. ბანკი უფლებას იტოვებს ტენდერის მსვლელობის პროცესში, საჭიროებისამებრ, შეცვალოს შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური მახასიათებლები და შესასყიდი რაოდენობა, რომლის შესახებ ეცნობება ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტებს.

**სატენდერო მოთხოვნები**

* **მიწოდების ადგილი:** ქ.თბილისი, ჭირნახულის #9
* **ფასის დაფიქსირება -** 2 წლის ვადით.
* **ვალუტა**: ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს ლარში გადასახადების ჩათვლით;
* **რაოდენობა**: პირველადი შესყიდვა 200 ცალი. დამატებითი რაოდენობა განისაზღვრება ბანკის მხრიდან წინასწარი შესყობინების საფუძველზე.
* **სარეკომენდაციო წერილი:** პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული ბრენდისთვის საქართველოს რეზიდენტი ორგანიზაციის მიერ გაცემული, სულ მცირე 1 სარეკომენდაციო წერილი.
* ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია პრეტენდეტმა წარმოადგინოს მის შესახებ ინფორმაცია, მათ შორის, საბანკო რეკვიზიტები დანართი N2-ში წარმოდგენილი ფორმით;
* პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის ანდა გაკოტრების პროცესში.
* პრეტენდენტს არ უნდა უფიქსირდებოდეს საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვები (ყადაღა, საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა) და არ უნდა იყოს რეგისტრირებული მოვალთა რეესტრში.
* ტენდერში მოცემული რაოდენობა შესაძლოა შემცირდეს ან გაიზარდოს ბანკის მოთხოვნიდან გამომდინარე
* პროდუქციის შერჩევა მოხდება ფასის, ხარისხის და მოწოდების ვადების მიხედვით.

**განფასებასთან დაკავშირებული მოთხოვნები**

* ფასების მოწოდება ხდება დანართი №1-ის მიხედვით (დოკუმენტი ატვირთეთ როგორც ექსელის ფაილის სახით, ასევე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი, ბეჭდით დამოწმებული, დასკანერებული ვერსია);
* სატენდერო წინადადებაში ფასი უნდა იყოს წარმოდგენილი ეროვნულ ვალუტაში - ლარში, საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული გადასახადების და გადასახდელების ჩათვლით.

**დამატებითი ინფორმაცია:**

ბანკი იღებს ვალდებულებას შეამციროს გარემოზე ზემოქმედება და უზრუნველყოს გარემოს დაცვითი და მდგრადი განვითარების კომპონენტების მონიტორინგი.

ბანკი თანამშრომლობს იმ მომწოდებლებთან, რომლებიც იზიარებენ იგივე სტანდარტებს და მათ პოლიტიკაში და ყოველდღიურ საქმიანობაში ასახულია სახიფათო ნარჩენების, ენერგიის, წყლის და ნახშირორჟანგის მინიმაზაციის მიზნით დასახული ქმედებები და ყოველდღიურ საქმინობაში ახდენენ ამის კონტროლს, რის დამადასტურებლად შეუძლიათ დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

ბანკთან თანამშრომლობის შემთხვევაში მხარე აცხადებს რომ:

* სრულად და ჯეროვნად დაიცავს გარემოს დაცვის, ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ შორის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით თუ ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ან/და სანებართვო თუ სალიცენზიო პირობებს;
* უზრუნველყოფს ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებასა და დამუშავებას, კანონმდებლობის შესაბამისად;
* ნებისმიერი ისეთი გარემოების (მათ შორის, ერთმნიშვნელოვნად ნებისმიერი სახის ავარიის, ინციდენტის ან/და უბედური შემთხვევის) დადგომიდან, რომელიც საფრთხეს უქმნის გარემოს დაცვას ან/და გარემოს დაცვის ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევიდან ან ასეთი გარემოებების დადგომის საშიშროების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში აცნობებს ბანკს აღნიშნულის თაობაზე და იმ ზომების შესახებ, რომელსაც იგი იღებს ზემოთ ხსენებული გარემოებების აღმოსაფხვრელად.

დანართი1: საქონლის სპეციფიკაცია

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***საქონელი*** | ***სპეციფიკაცია*** | ***საორიენტაციო რაოდენობა*** | ***მოწოდების ვადა*** | ***ერთ.ფასი (დღგ-ს ჩათვლით)*** | ***ჯამური ფასი (დღგ-ს ჩათვლით)*** |
| ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი | * ფხვნილოვანი, 6 კგ
* ქრობის კლასი - ABC
* ექსპლუატაციის ვადა -მრავალჯერადი გადამუხტვის შესაძლებლობა.
* მოწოდებიდან 5 წლის განმავლობაში არ უნდა საჭიროებდეს გადამუხტვას.
* გამოშვების დრო - მოწოდებამდე მინიმუმ 6 თვით ადრე.
* აღჭურვილობა: სარქველის წნევის მანომეტრი ცეცხლმაქრის მუხტის ვიზუალური კონტროლისთვის, პლომბით დაცული სარჭით და უკუსარქველით, საკიდით.
* ცეცხლმაქრი უნდა იყოს დამზადებული და გამოცდილი ევროპული (EN) სტანდარტის მოთხოვნების შესაბამისად.
* ცეცხლმაქრს უნდა ჰქონდეს CE მარკირება და შესაბამისი სერტიფიკატი.
* ცეცხლმაქრის წნევის მაჩვენებელი უნდა იყოს მწვანე ზონაში.
* ცეცხლმაქრი უნდა იყოს ახალი, დაუზუანებელი და უნაკლო
* კორპუსზე დატანილი იყოს ცეცხლმაქრის წარმოების თარიღი
* აუცილებელია მოჰყვებოდეს მწარმოებლის მიერ გაცემული სერტიფიკატი
 | 200 ცალი  |  |  |  |
| ფხვნილოვანი ცეცხლმაქრი | გადამუხტვის მომსახურება | 200 ცალი |  |  |  |

\*პირველადი შესყიდვა მოიცავს 200 ცალ ცეცხლმაქრს.

\*\*დამატებითი რაოდენობა განისაზღვრება ბანკის მხრიდან წინასწარი შესყობინების საფუძველზე.

\*\*\*ცეცხლმაქრების გადამუხტვის მომსახურება ბანკის მხრიდან მოთხოვნის საფუძველზე.

კომპანიის დასახელება

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

საკონტაქტო ნომერი:

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

იურიდიული მისამართი:

ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:

ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:

საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:

საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:

საკონტაქტო ტელეფონი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ბანკის ანგარიშის ნომერი:

კომპანიის სახელი

უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

საკონტაქტო ნომერი: