**დანართი N2**

**ფასთა ცხრილი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროდუქტის დასახელება** | **რაოდ.** | **ერთ. ღირ.** | **ჯამი** |
| **(USD)** | **(USD)** |
| გამანაწილებელი - (switches)  Technical Requirements:  1.         Ports:  48x 1GB Interface  2.         Hot-Swappable Dual PSU and Fan  3.         Fixed Chassis Rack 1U  4.         VLAN  5.         LACP  6.         CDP/LLDP  7.         Loop Protection and Storm Control  9.         Static Routing  10.       Software/Security Update and General Support – 3 Years  11.       End of life Minimum 2029 | 2 |  |  |

პრეტენდენტი \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(სახელი, გვარი) (ხელმოწერა და ბეჭედი)