**დანართი N2**

**ფასთა ცხრილი**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **პროდუქტის დასახელება** | **რაოდ.** | **ერთ. ღირ.** | **ჯამი** |
| **(USD)**  |  **(USD)**  |
| გამანაწილებელი - (switches)Technical Requirements:1.         Ports:  48x 1GB Interface 2.         Hot-Swappable Dual PSU and Fan 3.         Fixed Chassis Rack 1U4.         VLAN5.         LACP6.         CDP/LLDP7.         Loop Protection and Storm Control9.         Static Routing10.       Software/Security Update and General Support – 3 Years11.       End of life Minimum 2029 | 2 |  |  |

პრეტენდენტი \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (სახელი, გვარი) (ხელმოწერა და ბეჭედი)