­­

|  |  |
| --- | --- |
| გამოცხადების თარიღი: 08.10.2025დასრულების თარიღი: 15.10.2024 |  |
| საკონტაქტო პირი: | გიორგი ლომთაძე / +995 579 15 67 96 / glomtadze@bog.ge |

**ტენდერი**

**საქართველოს ბანკის ობიექტებისთვის ბრონირებული მინების და ხონჩების მოწოდება - მონტაჟზე**

სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს ბანკის ობიექტებისთვის ბრონირებული მინების და ხონჩების მოწოდება - მონტაჟზე.

მონაწილეობის ინსტრუქცია:

* ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებში გათვალისწინებული დოკუმენტები;
* ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;
* ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს;
* ტენდერი ცხადდება გამარჯვებულთან მომსახურების გენერალური ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება მხარეთა შორის თანამშრომლობის ძირითადი პირობები (შემდგომში - ხელშეკრულება). ამასთან ურთიერთთანამშრომლობის საორიენტაციო საერთო ვადა შეადგენს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 12 (თორმეტი) თვეს;
* ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში, უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს;
* ტენდერში მონაწილემ სისტემაში უნდა ატვირთოს შევსებული დანართი N1, ხოლო სისტემაში უნდა დააფიქსიროს ფასი დანართი N1-დან - **“ჯამური სატენდერო ფასი დოლარში (გადასახადების ჩათვლით)“;**
* საიტზე შემოთავაზებული ფასდაკლების შემთხვევაში, კომპანიამ, სატენდერო წინადადებაში უნდა მიუთითოს ფასდაკლების გავრცელების მეთოდოლოგია, წინააღმდეგ შემთხვევაში ფასდაკლება გავრცელდება ყველა პუნქტზე პროპორციულად;
* ხელშეკრულების გაფორმების შემთხვევაში, მომსახურების ადგილმდებარეობა და შესრულების ვადები განისაზღვრება ინდივიდუალურად ცალკეული შემთხვევებისთვის;
* სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს საქართველოს ეროვნულ ვალუტაში - ლარში გადასახადების ჩათვლით;
* ცალკეული შეკვეთის შესრულების ვადა უნდა იყოს არაუმეტეს 3 (სამი) კალენდარული დღე;
* პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
* სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს თანდართული ფასების ცხრილის ფორმატის დაცვით;
* შემოთავაზებულ პროდუქტს უნდა ჰქონდეს გარანტია არანაკლებ 1 (ერთი) წელი;
* ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:
* შემოთავაზებული ფასების ცხრილი **(დანართი 1)**;
* საბანკო რეკვიზიტები **(დანართი 2);**
* ფინანსური მდგომარეობისა და გამოცდილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია;
* ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;
* წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;

სატენდერო მოთხოვნები

* ტენდერში მონაწილეს უნდა ჰქონდეს სულ მცირე 2 წლიანი ანალოგიური გამოცდილება;
* ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს ბოლო 2 წლის განმავლობაში განხორციელებული სულ მცირე 5 მსგავსი კონტრაქტის და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის ასლი;
* კომპანიების შემოთავაზებების განხილვის შემდეგ, აუცილებელი იქნება საბოლოო ნიმუშების წარმოდგენა. ნიმუშების წარმოდგენა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს, მოთხოვნიდან 5 დღის ვადაში.
* ბანკმა შესაძლოა დამატებით ჩაატაროს წარმოდგენილი ბრონირებული მინის ნიმუშების ტესტირება და ამ ტესტირების შედეგები გამოიყენოს საბოლოო გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.
* წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს ბანკს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე, ბანკი იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი;
* პრეტენდენტის მიერ ტენდერში გამარჯვება არ წარმოადგენს ბანკთან ხელშეკრულების გაფორმების წინაპირობას, რადგან, გარდა ტენდერში გამარჯვებისა, ბანკთან ხელშეკრულების გაფორმება ექვემდებარება პრეტენდენტის საქმიანობის შესაბამისობის შემოწმებას საქართველოს კანონმდებლობასთან, საერთაშორისო სანქციებთან და ბანკის შიდა პოლიტიკებთან და პროცესებთან მიმართებით.
* პრეტენდენტის საქმიანობის შემოწმების ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობასთან, საერთაშორისო სანქციებთან და ბანკის შიდა პოლიტიკებთან და პროცესებთან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილია, უარი განაცხადოს პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმებაზე და აღნიშნულის შესახებ აცნობოს პრეტენდენტს უარის თქმის ზოგად საფუძველზე მითითებით.
* ტენდერის შედეგად შესაძლოა გაფორმდეს ერთზე მეტი გენერალური ხელშეკრულება;
* ბანკი იტოვებს უფლებას გააგრძელოს მოლაპარაკებები ტენდერში, ტექნიკურად მისაღები და უდაბლესი ფასის მქონე ორ კომპანიასთან და მოლაპარაკების შედეგების მიხედვით მიიღოს საბოლოო გადაწყვეტილება;

# თანდართული დოკუმენტაცია

დანართი 1: ფასების ცხრილი

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **დასახელება** | **სპეციფიკაცია/აღწერა** | **განზომილება** | **ერთეული** | **საორიენტაციო რაოდენობა** | **ერთეულის ფასი დოლარში (გადასახადების ჩათვლით)** | **ჯამური ფასი დოლარში(გადასახადების ჩათვლით)** |
| 1 | ბრონირებული მინა (სამფენიანი) | ფენების რაოდენობა: | 3 | ფართობი | მ2 |  170.00  |   |   |
| ფენების სისქე: | 10მმ-6მმ-10მმ |
| დამუშავება: | თერმული |
| მდგრადობა: | მაკაროვის ტიპის იარაღზე გათვლილი |
| სერტიფიკატი: | უნდა ჰქონდეს საქართველოში სერტიფიცირებული და ბანკისთვის მისაღები /რეპუტაბელური ორგანიზაციის მიერ გაცემული დასკვნა/სერტიფიკატი მდგრადობაზე (შუშის ჯავშნის კლასის განმსაზღვრელი) |
| 2 | ჩარჩო | მასალა: | ფოლადი | სიგრძე | გრძ. მეტრი |  150.00  |   |   |
| ფერი: | საღებავით ნაცრისფრად შეღებილი, ელექტროსტატიკურად  |
| 3 | სამაგრი (სპაიდერი) | მასალა: | ფოლადი | ერთეული | ც |  300.00  |   |   |
| ფერი: | საღებავით ნაცრისფრად შეღებილი, ელექტროსტატიკურად  |
| 4 | ბრონირებული მინა (ექვსფენიანი) | ფენების რაოდენობა: | 6 | ფართობი | მ2 |  10.00  |   |   |
| ფენების სისქე: | 10მმ-10მმ-10მმ-10მმ-6მმ-6მმ |
| დამუშავება: | თერმული |
| მდგრადობა: | კალაშნიკოვის ტიპის შაშხანაზე გათვლილი |
| სერტიფიკატი: | უნდა ჰქონდეს საქართველოში სერტიფიცირებული და ბანკისთვის მისაღები /რეპუტაბელური ორგანიზაციის მიერ გაცემული დასკვნა/სერტიფიკატი მდგრადობაზე (შუშის ჯავშნის კლასის განმსაზღვრელი). |
| 5 | კუთხოვანა  | მასალა: | ფოლადი | ერთეული | ც |  300.00  |   |   |
| ზომა: | 30 მმ-იანი |
| ფერი: | საღებავით ნაცრისფრად შეღებილი, ელექტროსტატიკურად  |
| 6 | ტრანსპორტირება  | თბილისიდან 50 კმ.-ზე მეტი მანძილით დაშორებული ობიექტის შემთხვევაში | უნდა მოიცავდეს მივლინების ხარჯებსაც;ანაზღაურდება 1 გზა - დანიშნულების ადგილამდე ტრანსპორტირება | მანძილი | კმ. |  3,000.00  |   |   |
|  | ხონჩა N1 | დიზაინი | დანართი N3 ლოტი N1 |  | ცალი | 60 |  |  |
|  | ხონჩა N2 | დიზაინი | დანართი N3 ლოტი N2 |  | ცალი | 20 |  |  |
| **ჯამური სატენდერო ფასი ლარში (გადასახადების ჩათვლით):** |   |

შენიშვნა:

1. ბრონირებული მინების მდგრადობაზე გაცემული სერტიფიკატი უმჯობესია გაცემული იყოს ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ.
2. ცხრილში მოცემული რაოდენობები არის მიახლოებითი. წლის განმავლობაში შესყიდულმა ფაქტობრივმა რაოდენობამ შესაძლოა შეადგინოს როგორც მეტი ასევე ნაკლები მოცულობა და ბანკი ამ რაოდენობებზე პასუხისმგებლობას არ იღებს;
3. ფასები უნდა მოიცავდეს მონტაჟის ღირებულებას;
4. ბანკის მხრიდან ანაზღაურება განხორცილედება ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების შესაბამისად ლარში, გადახდის დღეს არსებული ეროვნული ბანკის კურსის შესაბამისად

დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

ორგანიზაციის დასახელება:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

იურიდიული მისამართი:

ფაქტიური მისამართი:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:

ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:

საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:

საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:

საკონტაქტო ტელეფონი:

ელექტრონული ფოსტის მისამართი:

ვებ-გვერდი:

ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ბანკის ანგარიშის ნომერი: