**სასერვეროს ინფრასტრუქტურის ტექნიკური დავალება**

1. სასერვერო ინფრასტრუქტურაში სისტემური მოწყობილობის დამატება :

* ახალი ფიზიკური სერვერი უნდა დამონტაჟდეს სასერვერო კარადაში.

1. ქსელური და სისტემური მოწყობილობების ოპტიკური კაბელებით გადაერთება :

* ახალი სერვერი უნდა გადაერთდეს არსებულ სვიჩებზე 25 გბ ოპტიკური სადენებით და SAN სვიჩებზე 32 გბ ოპტიკური სადენებით.

1. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:

* აღნიშნული მოწყობილობების ფიზიკური ინსტალაცია.
* ფიზიკური გადაერთება.

1. ფიზიკური ინსტალაცია უნდა მოხდეს მოწოდებიდან არაუმეტეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.