**სასერვეროს ინფრასტრუქტურის ტექნიკური დავალება**

1. სასერვერო ინფრასტრუქტურაში სისტემური მოწყობილობის დამატება :
* ახალი ფიზიკური სერვერი უნდა დამონტაჟდეს სასერვერო კარადაში.
1. ქსელური და სისტემური მოწყობილობების ოპტიკური კაბელებით გადაერთება :
* ახალი სერვერი უნდა გადაერთდეს არსებულ სვიჩებზე 25 გბ ოპტიკური სადენებით და SAN სვიჩებზე 32 გბ ოპტიკური სადენებით.
1. მომწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს:
* აღნიშნული მოწყობილობების ფიზიკური ინსტალაცია.
* ფიზიკური გადაერთება.
1. ფიზიკური ინსტალაცია უნდა მოხდეს მოწოდებიდან არაუმეტეს 10 სამუშაო დღის ვადაში.