ტექნიკური დავალება

ხრამის სათავე ნაგებობა, #7 შახტური ჭის  6 კვ ძაბვის გადამცემ ხაზს და 2 ც საყრდენ ბოძს ესაჭიროება რეაბილიტაცია. კერძოდ, დაზიანებული ორი ცალი შუალედური ელ-საყრდენი უნდა შეიცვალოს და დამონტაჟდეს ახალი ტრავერსები, შეიცვალოს რამდენიმე ადგილას გადაბმული ძველი გადამცემი ხაზები (ალუმინის , 70 მმ კვეთის) და  მოიჭიმოს  ახალ ბოძებზე. ამით აიწევა ხაზები და დაცული იქნება როგორც უსაფრთხოების ნორმები,  ასევე ავირიდებთ ყოველგვარ მექანიკურ დაზიანებას.

