

დანართი N1

მახასიათებლები

· მაგნიტურ ზოლიანი ბრენდირებული პლასტიკური ბარათები 5 000 ცალი. 
· [bookmark: _Hlk120553816][bookmark: _Hlk159251089]პლასტიკური ბარათები უნდა იყოს კოდირებული შემდეგი ნომრებით: 1 300 001-დან 1 305 000-ის ჩათვლით.
· ორმხრივად ბრენდირება.
· მაგნიტური ზოლის კოდირება-პირველ ხაზზე შემკვეთის მიერ მიწოდებული დიაპაზონის მიხედვით.
· მაგნიტური ზოლის კოდირება უნდა ემთხვეოდეს ბარათზე დატანილ კოდს/ნომერს.
· ბარათის ზომა 86*54*0,76 მმ.
· მასალა PVC დაბეჭდილი ფერადი გამოსახულება ორ გვერდიანი თანდართული დიზაინის მიხედვით(იხ.დანართი N2). „Hico” ტიპის მაგნიტური ზოლით.
· ბარათები უნდა იყოს შეფუთვაში დალაგებული თანმიმდევრობით მცირედან დიდისკენ. ყოველ შეფუთვას გარედან უნდა ეწეროს რაოდენობა, რიგის საწყისი და ბოლო ნომრები. 
· შეფუთვა უნდა იყოს ისეთი ხარისხის, რომ ტრანსპორტირების/ გადაადგილების პირობებში დაცული იყოს შიგთავსი გადმოყრის, გაბნევისა და დაზიანებისგან.







