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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на выполнение научно-исследовательских работ
«Разработка водного баланса Маднеульской промплощадки»

1. Основные сведения: 
Заказчик -  АО «RMG Copper»
Исполнитель – определяется по итогам тендера

2. Цели и задачи НИР: 
- Разработка водных балансов Маднеульской промплощадки на текущее состояние и прогнозное, с учетом Программы развития компании.

3. Перечень основных объектов промплощадки:
	- Участок Маднеули: 

	- Отвал №1 карьера Маднеули

	- Отвал №2 карьера Маднеули

	- Отвал №3 карьера Маднеули

	- Отвал №4 карьера Маднеули

	- Карьер Маднеули

	- Участок кучного выщелачивания (КВ) Кварцитовый

	- Участок КВ Кварцитовый

	- Наливное хвостохранилище (Главное, Маднеули)

	- Наливное хвостохранилище (Главное, Маднеули)

	- Сухое хвостохранилище, цех фильтрации

	- Сухое хвостохранилище

	- Цех фильтрации

	- Производственная площадка обогатительной фабрики

	- Обогатительная фабрика (3-и корпуса)

	- Площадка приема руды

	- Корпус приготовления реагентов 

	- Корпус крупного дробления

	- Корпус среднего и мелкого дробления

	- Цех производства извести

	- Корпус фильтрации (подготовка готовой продукции)

	- Вспомогательные объекты, расположенные вблизи производственной площадки обогатительной фабрики

	- Автомойка

	- Центральный склад

	- Автомобильные стоянки

	- Ремонтные мастерские

	- Административно-бытовой комплекс (АБК)

	- Территория КПП



4. Состав НИР:
	4.1.  Расчет Водных балансов и Водно-шламовых схем по площадке на текущую производственную ситуацию:

	- Расчет по средним показателям:
помесячные Водные балансы и/или Водно-шламовые схемы на среднюю норму осадков:
- локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки;
- общая Водно-шламовая схема (водный баланс);
- состав вод по основным потокам (расчетный или по данным Заказчика).
-среднегодовые Водные балансы и/или Водно-шламовые схемы:
- локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки;
- общая Водно-шламовая схема (водный баланс);
- усредненный состав вод по основным потокам (расчетный).

	- Оценка климатических рисков:
для маловодного периода или месяца (по данным метео):
- локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки;
- общая Водно-шламовая схема (водный баланс);
- состав вод по основным потокам (расчетный или по данным Заказчика).
для периода или месяца с аномально высокими осадками (по данным метео):
- локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки;
- общая Водно-шламовая схема (водный баланс);
- состав вод по основным потокам (расчетный или по данным Заказчика).

	4.2. Разработка схем потоков вод, с учетом плана ввода в эксплуатацию новых производственных объектов, на период до 2030 г.:

	- Согласование с Заказчиком принципиальных решений, в части воды, по вводу в эксплуатацию новых производственных объектов, на период до 2030 г.

	- Расчет по средним показателям:
Помесячные Водные балансы и/или Водно-шламовые схемы на среднегодовую норму осадков:
- локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки;
- общая Водно-шламовая схема (водный баланс);
- состав вод по основным потокам (расчетный).
Среднегодовые Водные балансы и/или Водно-шламовые схемы (на каждый год, по 2030 г.):
- общая Водно-шламовая схема (водный баланс);
- усредненный состав вод по основным потокам (расчетный).

	- Оценка климатических рисков:
Водные балансы и/или Водно-шламовые схемы для маловодного периода или месяца (по данным метео):
- локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки;
- общая Водно-шламовая схема (водный баланс);
- состав вод по основным потокам (расчетный).
Водные балансы и/или Водно-шламовые схемы для периода или месяца с аномально высокими осадками (по данным метео):
- локальные схемы для открыто расположенных объектов промплощадки;
- общая Водно-шламовая схема (водный баланс);
- состав вод по основным потокам (расчетный).

	- Разработка Рекомендаций по использованию вод, образующихся на промплощадке:
- оборотное водоснабжение;
- сброс в окружающую среду;
- необходимость строительства очистных сооружений или станций водоподготовки. Их производительность.

	- Составление заключительного отчета о НИР



5. Перечень исходных данных и материалов, предоставляемых Заказчиком:
- актуальный ситуационный план Маднеульской промплощадки (Autocad, с привязкой на местности);
- Фактическая водно-шламовая (ВШС) схема обогатительной фабрики (включая вспомогательные операции) по всем секциям с указанием перерабатываемых руд.
- Фактическая аппаратурная схема обогатительной фабрики (включая вспомогательные узлы) со спецификацией по всем секциям с указанием перерабатываемых руд.
- Водно-шламовые (ВШС) схемы процессов обогащения руд, планируемых к переработке.
- При наличии значимых различий ВШС при переработке руд разного сорта, график переработки по секциям.
- Требования к свежей воде:
- на сальниковые уплотнения насосов.
- на центробежные концентраторы
- на смыв полов
- на приготовление реагентов
- иные нужды
- Требования к оборотной воде.
- Химический состав оборотных вод (по секциям, условно независимые ВШС).
- Химический состав жидкой фазы хвостов обогащения (по секциям, условно независимые ВШС).
- Химический состав свежей воды (привозной, собираемой на месте)
- Помесячная переработка руд на обогатительной фабрике за период 2024-2026 г.
- График поступления хвостов обогащения в наливное и сухое хвостохранилище.
- Статистика переработки кислых вод на станциях нейтрализации за 2025 год, 1 полугодие 2026 г.
- Фактическая характеристика рудных штабелей участка Кварцитовый, включая массу, габариты, руды с каких месторождений, крупность, наличие террас, пленки межу террасам и т.п.
- Статистика. Объемы перекачки (богатые, бедные растворы) участка кучного выщелачивания – Кварцитовый.
- Статистика. Состав богатых и обеззолоченных вод участка кучного выщелачивания – Кварцитовый.
- Характеристика отвалов №№ 1-4 (объем, масса материала, состав, чем сложены).
- иная документация по требованию исполнителя.

6. Требования к участнику тендера: 

6.1. Иметь опыт выполнения аналогичных работ – предоставить референс лист
6.2. Предоставить расчет стоимости работ
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