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ტენდერის აღწერილობა:
სს საქართველოს ბანკი აცხადებს ტენდერს თბილისში, პუშკინის ქ. N3-ში მდებარე სატრანსფორმატორო ჯიხურის (A1826-1) მკვებავი კაბელის შეცვლის საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადებასა და შეთანხმებაზე.
პროექტის აღწერა
პუშკინის ქ. N3-ში მდებარე საქართველოს ბანკის ობიექტების სატრანსფორმატორო ჯიხურის (A1826-1) მკვებავი 6 კვ ძაბვის კაბელი ამორტიზებულია და საჭიროებს შეცვლას. სატრანსფორმატოროს დადგმული სიმძლავრე შეადგენს 500 კვტ-ს.
სამუშაოს მოცულობა
შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს შემდეგი ამოცანების სრულად შესრულება:
· პროექტირება: 6 კვ ძაბვის კაბელის შეცვლისთვის საჭირო სრული საპროექტო დოკუმენტაციის მომზადება „ელექტროდანადგარების მოწყობის წესების" (ПУЭ) და საქართველოში მოქმედი სხვა ტექნიკური ნორმებისა და სტანდარტების სრული დაცვით.
· შეთანხმება: მომზადებული საპროექტო დოკუმენტაციის შეთანხმება ყველა რელევანტურ სახელმწიფო და მარეგულირებელ სტრუქტურასთან.
საკვალიფიკაციო მოთხოვნები
· პრეტენდენტს უნდა გააჩნდეს მსგავსი ტიპის საპროექტო სამუშაოების შესრულების არანაკლებ 2 წლიანი გამოცდილება.
წინადადების წარმოდგენა
დაინტერესებულმა კომპანიებმა უნდა წარმოადგინონ:
· ტექნიკური წინადადება, საპროექტო სამუშაოებისა და შეთანხმების პროცესის და ვადებით.
· სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა.



სატენდერო საკითხებზე დაუკავშირდით:
ბექა მუმლაძე 551 46 20 03
ტექნიკურ საკითხებზე:
გიორგი სხილაძე 577 102 917
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