პროდუქტის მოთხოვნა: ბუნებრივი გაზის აღრიცხვის ხელსაწყოს დისტანციურ რეჟიმში წაკითხვის მოწყობილობა, რომელიც თავსებადია ELSTER G4 ტიპის  ბუნებრივი გაზის მრიცხველზე.
მონაცემები: CAT1- ტიპის დევაისი;  LTE    კავშირის ტექნოლოგია,4G მხარდაჭერა.
 ელემენტის  მოცულობა: 8500mAh
აუცილებელი პირობა: მოწყობილობაში ჩაშენებული ელემენტი უნდა იცვლებოდეს დამოუკიდებლად.
ქარხნული გარანტია: მინიმუმ 4 წელი
მომწოდებლის გარანტია: მინიმუმ 4 წელი
გარანტიის პერიოდში მწყობრიდან გამოსული დევაისის ჩანაცვლება მომწოდებლის მიერ, მოთხოვნიდან 3 დღის ვადაში.
აუცილებელი მინიმალური მახასიათებლები:
· ამთვლელი სენსორი
· გარე მაგნიტისგან ჩარევის სენსორი
· ტემპერატურის სენსორი 0.5 °C სიზუსტით
· გარე  მექანიკური ჩარევის სენსორი.
· მოწყობილობის კონფიგურირება დისტანციურად სიმ ბარათის აქტივაციისთანავე.
· კავშირის პრობლემის შემთხვევაში წარუმატებელი გადაცემისას მოწყობილობამ  განმეორებით უნდა გადმოსცეს მონაცემი. ასევე გაანდეს ფუნქცია შეინახოს მონაცემები მინიმუმ სამი დღის განმავლობაში. 
რაოდენობა 6000 ცალი
მოწოდების ვადები: 
[bookmark: _GoBack]ავანსის მიღებიდან არაუმეტეს 90 კალენდარული დღე.  
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