[image: ]





[bookmark: _Toc456347628][bookmark: _Toc456350217] 

სარჩევი
ზოგადი ინფორმაცია	2
შესყიდვის საგანი	2
ტექნიკური მოთხოვნები	2
ტენდერში მონაწილეობის პირობები	2
სატენდერო მოთხოვნები	3
წარმოსადგენი (ასატვირთი) სატენდერო დოკუმენტების სია	3
დამატებითი ინფორმაცია	3
თანდართული დოკუმენტაცია	4



[bookmark: _Toc241574966]ზოგადი ინფორმაცია	
[bookmark: _Toc462407871]სს საქართველოს ბანკი აცხადებს რევერსულ აუქციონს, LED მონიტორების შესყიდვის, მათი მონტაჟისა და 5-წლიანი საგარანტიო მომსახურების მიზნით. ეკრანები განკუთვნილია ბანკის მეტროს ფილიალებში სარეკლამო და საინფორმაციო კონტენტის ჩვენებისათვის.
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შემოთავაზებული პროდუქტები უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მინიმალურ პარამეტრებს:

Application : Indoor Digital Advertising
LED Type: SMD
Pixel Pitch: 2.0mm
Pixel Density: 250,000 pixels/m2
Brightness:	≥ 800 nits
Recommended brightness:	 800–1,000 nits
Refresh Rate:	≥ 3,840 Hz
Viewing Angle:	≥ 140° horizontal / ≥ 140° vertical
Grayscale	: ≥ 16 bit
Contrast Ratio:	≥ 5,000:1
Color Temperature	Adjustable
Color Calibration:	Factory calibration required
Brightness Control:	Automatic and manual
Operating Temperature	At least -10°C to +40°C
Serviceability:	Front service preferred
Indoor Protection:	IP30 or better
Input Signal:	HDMI / DVI or equivalent
Control:	Dedicated LED display controller for each location
Content Playback:	Video, images, text and advertising content
Video Formats: 	Common industry-standard formats
Continuous Operation:	24/7 operation capable
Ports: HDMI/DVI/Display Port, Ethernet/LAN კავშირი.

LED ეკრანის მართვის სისტემას უნდა ჰქონდეს მხარდაჭერა მორგებული (Custom) რეზოლუციებისა და არასტანდარტული ეკრანის პროპორციებისთვის (Aspect Ratio), რათა კონტენტი ზუსტად მოერგოს თითოეული LED ეკრანის ნატიურ რეზოლუციასა (Native Resolution) და ეკრანის ფორმატს, სტემამ უნდა შეძლოს თითოეული ეკრანისთვის ცალკე ვიდეო/სარეკლამო კონტენტის სწორად გაშვება, გაწელვის, მოჭრის ან შავი ზოლების გარეშე.

თითოეულ LED ეკრანს უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებელი კონტროლერი. შესაძლებელი უნდა იყოს თითეული ლოკაციის დამოუკიდებელი კონფიგურაცია, დისტანციური მონიტორინგი და კონტენტის ატვირთვა. 

შემოთავაზებულ LED ეკრანებს უნდა გააჩნდეთ 5 (ხუთ) წლიანი საგარანტიო მომსახურება. გარანტია მოიცავს ნებისმიერ საწარმოო ან ტექნიკურ დეფექტს, მათ შორის LED მოდულების გამოცვლას, რომელიც არ არის გამოწვეული მომხმარებლის მიერ ფიზიკურად მიყენებული დაზიანებით. გამყიდველი ვალდებულია საგარანტიო მომსახურება გასწიოს მყიდველის მხრიდან საგარანტიო მომსახურების გაწევის შესახებ მოთხოვნით მიმართვიდან არაუგვიანეს 24 (ოცდაოთხი) საათში.  საგარანტიო ვალდებულება გავრცელდება მიწოდების თარიღიდან 5 (ხუთი) წლის განმავლობაში. 
[bookmark: _Toc241574969]ტენდერში მონაწილეობის პირობები

ტენდერი ცხადდება გამარჯვებულთან ერთჯერადი ხელშეკრულების გაფორმების მიზნით, რომლის მიხედვითაც განისაზღვრება მოთხოვნილი პროდუქტისა და სერვისის შესყიდვის ფარგლებში მხარეთა შორის თანამშრომლობის ძირითადი პირობები (შემდგომში - ხელშეკრულება).

ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს.

აუცილებელია თანდართულ დოკუმენტაციაში, ფასების ცხრილის სრულად და ჯეროვნად შევსება;

გთხოვთ, ფასი მიუთითოთ  დოლარში. 

[bookmark: _Toc241574970]სატენდერო მოთხოვნები
· მიწოდების ვადა: განისაზღვროს პრეტენდეტის მიერ, არაუმეტეს 40 კალენდარული დღის ვადით
· მიწოდების მისამართი: სს საქართველოს ბანკის მეტროს სადგურების ფილიალები, ჯამში 6 ლოკაცია.  
· ვალუტა: ფასები წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში გადასახადების ჩათვლით;
· გამოცდილების მინიმალური მოთხოვნა:  ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 2 წლიანი გამოცდილება.
· შემოთავაზებული წინადადებები ძალაში უნდა იყოს სულ მცირე 60 დღის განმავლობაში ტენდერის გახსნიდან.

[bookmark: _Toc241574971]წარმოსადგენი (ასატვირთი) სატენდერო დოკუმენტების სია
· ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
· კომერციული წინადადება (დანართი N1);
·  საბანკო რეკვიზიტები (დანართი N2);
·  შემოთავაზებული ძირითადი პროდუქცია სრულად უნდა აკმაყოფილებდეს დოკუმენტაციაში მოცემულ მინიმალურ პარამეტრებს;
· ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაწილე კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტები;
· ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში, მონაწილე კომპანიამ უნდა წარმოადგინოს მის მიერ განხორციელებული მინიმუმ 2 (ორი) რეფერენს-პროექტი, რომლებიც შესრულებულია იმავე ან მსგავსი სპეციფიკაციის LED ეკრანებით და რომელთა დემონსტრირებაც შესაძლებელი იქნება დაინტერესების შემთხვევაში (შესაძლებელია ადგილზე ვიზიტის განხორციელება).
· პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში;
· ტრანსპორტირებას და გამართვას უზრუნველყოფს მომწოდებელი კომპანია ბანკთან წინასწარ შეთანხმებულ მისამართებზე, რომელიც არ გასცდება ქ.თბილისის ფარგლებს;
· პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
· ბანკის მოთხოვნის შემთხვევაში, პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს ნებისმიერი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;


[bookmark: _Toc241574972]დამატებითი ინფორმაცია
წინადადება ატვირთული უნდა იყოს სრულად. მკაფიოდ უნდა იკითხებოდეს ყველა მოთხოვნილ ტექნიკური პარამეტრზე ინფორმაცია. ბანკს უფლება აქვს არასრულად ატვირთული წინადადების ტენდერიდან დისკვალიფილაციის.  

ტენდერის განმავლობაში დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირებით ელექტონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.
	
აუქციონის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს მოწოდებულ ინფორმაციას და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს.

ბანკი იტოვებს უფლებას რომ ნებისმიერ ეტაპზე შეწყვიტოს ტენდერი და წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს ბანკს კონტრაქტის გაფორმებას რომელიმე მომწოდებელთან.

პრეტენდენტის მიერ აუქციონში გამარჯვება არ წარმოადგენს ბანკთან ხელშეკრულების გაფორმების წინაპირობას, რადგან, გარდა აუქციონში გამარჯვებისა, ბანკთან ხელშეკრულების გაფორმება ექვემდებარება პრეტენდენტის საქმიანობის შესაბამისობის შემოწმებას საქართველოს კანონმდებლობასთან, საერთაშორისო სანქციებთან და ბანკის შიდა პოლიტიკებთან და პროცესებთან მიმართებით.

პრეტენდენტის საქმიანობის შემოწმების ფარგლებში, საქართველოს კანონმდებლობასთან, საერთაშორისო სანქციებთან და ბანკის შიდა პოლიტიკებთან და პროცესებთან შეუსაბამობის გამოვლენის შემთხვევაში, ბანკი უფლებამოსილია, უარი განაცხადოს პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმებაზე და აღნიშნულის შესახებ აცნობოს პრეტენდენტს უარის თქმის ზოგად საფუძველზე მითითებით.

ხელშეკრულების და წინამდებარე დოკუმენტის პირობებს შორის წინააღმდეგობის შემთხვევაში უპირატესობა მიენიჭება ხელშეკრულების პირობებს.

ბანკი იღებს ვალდებულებას შეამციროს გარემოზე ზემოქმედება და უზრუნველყოს გარემოს დაცვითი და მდგრადი განვითარების კომპონენტების მონიტორინგი.

ბანკი თანამშრომლობს იმ  მომწოდებლებთან, რომლებიც იზიარებენ იგივე სტანდარტებს და მათ პოლიტიკაში და ყოველდღიურ საქმიანობაში ასახულია სახიფათო ნარჩენების, ენერგიის, წყლის და ნახშირორჟანგის მინიმაზაციის მიზნით დასახული ქმედებები და ყოველდღიურ საქმინობაში ახდენენ ამის კონტროლს, რის დამადასტურებლად შეუძლიათ დოკუმენტაციის წარმოდგენა.

ბანკთან თანამშრომლობის შემთხვევაში მხარე აცხადებს რომ:

· სრულად და ჯეროვნად დაიცავს გარემოს დაცვის, ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნებს, მათ შორის, გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიშით თუ  ეკოლოგიური ექსპერტიზის დასკვნით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს ან/და სანებართვო თუ სალიცენზიო პირობებს;
· უზრუნველყოფს ნარჩენების შეგროვებას, ტრანსპორტირებასა და დამუშავებას, კანონმდებლობის შესაბამისად;
· ნებისმიერი ისეთი გარემოების (მათ შორის, ერთმნიშვნელოვნად ნებისმიერი სახის ავარიის, ინციდენტის ან/და უბედური შემთხვევის) დადგომიდან, რომელიც საფრთხეს უქმნის გარემოს დაცვას  ან/და გარემოს დაცვის ადგილობრივი ან/და საერთაშორისო კანონმდებლობის მოთხოვნების დარღვევიდან ან ასეთი გარემოებების დადგომის საშიშროების წარმოშობიდან 5 (ხუთი) საბანკო დღის ვადაში აცნობებს ბანკს აღნიშნულის თაობაზე და იმ ზომების შესახებ, რომელსაც იგი იღებს ზემოთ ხსენებული გარემოებების აღმოსაფხვრელად.
· სრულად დაიცავს შრომის უსაფრთხოების წესებსა და ნორმებს საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.
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· დანართი N1 — ფინანსური შეთავაზება; 
· დანართი N2 — ინფორმაცია კომპანიის შესახებ;
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image1.emf
 ლოკაცია #   ეკრანის ზომა   პანელის ზომა 

1 0.50 × 3.00 მ 25×25 სმ

2 0.48 × 0.96 მ 16×16 სმ

3 1.00 × 3.25 მ 25×25 სმ

4 0.50 × 2.50 მ 25×25 სმ

5 1.00 × 4.50 მ 25×25 სმ

6 0.48 × 1.92 მ 16×32 სმ
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