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ტენდერი HPE Proliant DL360 Gen11 სერვერების შესყიდვაზე
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რაოდენობა და აღწერილობა მოცემულია დანართი: N1-ში
პერიოდი: 3 წელი
[bookmark: _Toc29923760][bookmark: _Toc73369513]ტენდერში მონაწილეობის ინსტრუქცია:
· ტენდერის ფარგლებში პრეტენდენტებმა სისტემაში უნდა ატვირთონ სატენდერო მოთხოვნებით გათვალისწინებული დოკუმენტები;
· ტენდერის ეტაპზე დამატებითი ინფორმაციის მოპოვება ან დაზუსტება შესაძლებელია საკონტაქტო პირთან დაკავშირების საფუძველზე, - საწყის გვერდზე მითითებული ელექტრონული ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით;
· ტენდერის დასრულების შემდეგ სატენდერო კომისია განიხილავს შეთავაზებებს და გამოავლენს საუკეთესო პირობების მქონე მომწოდებელს; 
· ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს პროგრამული უზრუნველყოფის მომსახურების ჯამური ფასი;
· ტენდერში მონაწილემ უნდა წარმოადგინოს შემოთავაზებული პროდუქტის პრეზენტაციის და ე.წ. datasheet ფაილები;
· სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დოლარში დღგ-ს ჩათვლით;
· პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ყველა დოკუმენტი და ინფორმაცია დამოწმებული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის ხელმოწერითა და ბეჭდით;
· ტენდერში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია ორგანიზაციამ წარმოადგინოს შემდეგი სავალდებულო დოკუმენტაცია:
· შემოთავაზებული ფასების ცხრილი (დანართი 1); 
· საბანკო რეკვიზიტები (დანართი 2);
· გადაწყვეტილების მახასიათებლები (ივსება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში) (დანართი 3)
· ამონაწერი სამეწარმეო რეესტრიდან;
· MAF [Manufacturer Authorization Form] ფორმა, რომელსაც მწარმოებელი აძლევს პარტნიორ კომპანიებს (reseller) იმის დასტურად რომ ნამდვილად არიან მწარმოებლის მიერ აკრედიტირებული პარტნიორები;
· ტენდერის განმავლობაში პრეტენდენტს აქვს ვალდებულება მოთხოვნისამებრ წარმოადგინოს დამატებითი იურიდიული თუ ფინანსური დოკუმენტი;
· წარმოდგენილი წინადადება ძალაში უნდა იყოს მინიმუმ 90 კალენდარული დღის განმავლობაში;
[bookmark: _Toc29923761][bookmark: _Toc73369514]დავალებათა აღწერილობა
შესასყიდი გადაწყვეტილების მახასიათებლების დეტალური აღწერა მოცემულია დანართი 3-ში. 
[bookmark: _Toc29923762][bookmark: _Toc73369515]სატენდერო მოთხოვნები
პრეტენდენტის წინააღმდეგ არ უნდა მიმდინარეობდეს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება და პრეტენდენტი არ უნდა იყოს ლიკვიდაციის / რეორგანიზაციის პროცესში.

პრეტენდენტ ორგანიზაციას უნდა ჰქონდეს შესაბამისი მომსახურების გაწევის მინიმუმ 3 (სამი) წლიანი გამოცდილება.

პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს კომპანიის საქმიანობის შესახებ ინფორმაცია, საქმიანობის მოკლე აღწერილობა (გამოცდილება, კლიენტების სია) და მსგავსი ტიპის მომსახურების მინიმუმ ორი ხელშეკრულების წარმატებით დასრულების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ხელშეკრულება და მიღება-ჩაბარების აქტი) რომელიც განხორციელებული უნდა იყოს ბოლო 3  (სამი) წლის განმავლობაში;

პრეტენდენტმა MAF [Manufacturer Authorization Form] ფორმასთან ერთად, უნდა წარმოადგინოს პარტნიორობის დამადასტურებელი სხვა დოკუმენტებიც - ასეთის არსებობსი შემთხვევაში.

წინამდებარე ტენდერის გამოცხადება არ ავალდებულებს სს „ჯორჯიან ქარდ“-ს რომელიმე მონაწილესთან ხელშეკრულების გაფორმებას და ტენდერის ნებისმიერ ეტაპზე სს „ჯორჯიან ქარდი“ იტოვებს უფლებას რომ შეწყვიტოს ტენდერი.
[bookmark: _Toc29923763][bookmark: _Toc73369516]თანდართული დოკუმენტაცია
· [bookmark: _Toc29923764]დანართი 1: ფასების ცხრილი
· დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები
· დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები (ივსება მხოლოდ საჭიროების შემთხვევაში)





































[bookmark: _Toc73369517]დანართი 1 - ფასების ცხრილი

	პროდუქციის აღწერილობა
	რაოდენობა
	ჯამური ფასი

	Server
	HPE Proliant DL360 Gen11
	2
	

	Form Factor
	1U Rack-mountable, with Rackmount Kit
	
	

	Processor
	2x Intel Xeon-Gold 6542Y 2.9GHz 24-core 250W Processor
	
	

	Memory
	512GB DDR5
	
	

	Boot Device
	1x OS boot controller card with min. 2x 480GB M.2 NVMe SSD (RAID 1)
	
	

	HBA
	HPE Gen11 vSAN compatible
	
	

	Drive Slots
	8 SFF Drive Slots
	
	

	Drives
	2x 800GB SAS Mixed Use SSD, 4x 3.84TB NVMe Read Intensive SSD vSAN compatible
	
	

	LAN
	2x 2-port 10/25Gb Ethernet SFP28
	
	

	Transceivers & Cables
	- 4x 25GbE SFP28 SR Optical Transceiver
	
	

	
	- 4x 25GbE SFP28 SR Optical Transceiver (for Cisco Nexus)
	
	

	
	- 4x 2-meter OM4 Multimode LC/LC Optical Patch Cord
	
	

	Management
	- 1x 1Gb Ethernet RJ45 port for remote management
	
	

	
	- Full Out-of-Band management License (must include remote KVM & virtual media)
	
	

	Power
	2x Hot-Plug Power Supply, Fully Redundant
	
	

	Cooling
	Redundant Fans with maximum available performance
	
	

	Support
	3 Year NBD warranty with Defective Media Retention
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დანართი 2: საბანკო რეკვიზიტები

	ინფორმაცია პრეტენდენტი ორგანიზაციის შესახებ

	ორგანიზაციის დასახელება:
	

	საიდენტიფიკაციო კოდი:
	

	იურიდიული მისამართი:
	

	ფაქტიური მისამართი:
	

	ხელმძღვანელის სახელი  და გვარი:
	

	ხელმძღვანელის პირადი ნომერი:
	

	ხელმძღვანელის ტელეფონის ნომერი:
	

	საკონტაქტო პირის სახელი და გვარი:
	

	საკონტაქტო პირის პირადი ნომერი:
	

	საკონტაქტო ტელეფონი:
	

	ელექტრონული ფოსტის მისამართი:
	

	ვებ-გვერდი:
	

	ბანკის დასახელება:
	

	ბანკის კოდი:
	

	ბანკის ანგარიშის ნომერი:
	

























[bookmark: _Toc73369519]დანართი 3: გადაწყვეტილების მახასიათებლები 

შემოთავაზებული გადაწყვეტილება უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ მოთხოვნებს:





	პროდუქციის აღწერილობა
	რაოდენობა

	Server
	HPE Proliant DL360 Gen11
	2

	Form Factor
	1U Rack-mountable, with Rackmount Kit
	

	Processor
	2x Intel Xeon-Gold 6542Y 2.9GHz 24-core 250W Processor
	

	Memory
	512GB DDR5
	

	Boot Device
	1x OS boot controller card with min. 2x 480GB M.2 NVMe SSD (RAID 1)
	

	HBA
	HPE Gen11 vSAN compatible
	

	Drive Slots
	8 SFF Drive Slots
	

	Drives
	2x 800GB SAS Write Intensive SSD, 4x 3.84TB NVMe Mixed Use SSD vSAN compatible
	

	LAN
	2x 2-port 10/25Gb Ethernet SFP28
	

	Transceivers & Cables
	- 4x 25GbE SFP28 SR Optical Transceiver
	

	
	- 4x 25GbE SFP28 SR Optical Transceiver (for Cisco Nexus)
	

	
	- 4x 2-meter OM4 Multimode LC/LC Optical Patch Cord
	

	Management
	- 1x 1Gb Ethernet RJ45 port for remote management
	

	
	- Full Out-of-Band management License (must include remote KVM & virtual media)
	

	Power
	2x Hot-Plug Power Supply, Fully Redundant
	

	Cooling
	Redundant Fans with maximum available performance
	

	Support
	3 Year NBD warranty with Defective Media Retention
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