ფილიალების როუტერების შესყიდვა
1. შესყიდვის საგანი
გვჭირდება ლიბერთი ბანკის ფილიალებისთვის როუტერების შეძენა, მოთხოვნილი ფუნქციონალის შესაბამისი ლიცენზიებით. მიზანია ფილიალების ქსელური კავშირის და დაშიფრული მონაცემთა გადაცემის უზრუნველყოფა.

მწარმოებელი : Cisco
2. ტექნიკური მოთხოვნები
	პარამეტრი
	მინიმალური მოთხოვნა

	WAN ინტერფეისი
	მინიმუმ 1 RJ-45 WAN პორტი.

	LAN ინტერფეისები
	მინიმუმ 4 × 1 Gb/s RJ-45 LAN პორტი, WAN პორტის გარდა.

	დაშიფრული ტრაფიკის გამტარუნარიანობა
	მინიმუმ 50 Mbps. 

	პროტოკოლები
	SNMP, Syslog, DHCP, AAA, IPSec  და SSH მხარდაჭერა.

	მართვა
	სრული CLI მხარდაჭერა.

	კონსოლი
	მინიმუმ 1 კონსოლის პორტი.

	ქსელური ფუნქციები
	VLAN, Subinterface, ACL, QoS, VRF.

	მარშრუტიზაცია
	OSPF, BGP, EIGRP და Static Routing.

	ლიცენზიები
	Perpetual License, რომელიც საჭიროა მინიმუმ 50 Mbps დაშიფრული გამტარუნარიანობისთვის.

	დამატებითი ფუნქციონალი (Optional)
	· 4G/LTE დამატებითი მოდული




3. რა უნდა მიუთითოს მიმწოდებელმა
· როუტერის მოდელი, ტექნიკური მხასიათებლები, ლიცენზიები  და დამატებითი კომპონენტები.
· მიმწოდებელმა ცალ-ცალკე წარმოადგინოს 5, 10 და 20 როუტერის შეთავაზება, თითოეული ვარიანტისთვის ერთეულის ფასის, სრული ღირებულებისა და მიწოდების ვადის მითითებით.
·  სავალდებულო ლიცენზიების ღირებულება უნდა შედიოდეს ჯამურ ფასში და ცალკე პოზიციებად იყოს გამოყოფილი. Optional ფუნქციონალი წარმოდგენილი უნდა იყოს ცალკე ფასით.
·  შეთავაზებაში მითითებული უნდა იყოს ვალუტა, დღგ-ის გათვალისწინების პირობები და შეთავაზების მოქმედების ვადა.


4. შერჩევის ძირითადი კრიტერიუმი
· ძირითადი კრიტერიუმია მოთხოვნებთან შესაბამისი გადაწყვეტის ყველაზე დაბალი სრული ღირებულება. მიმწოდებელმა უნდა წარმოადგინოს მინიმალური ტექნიკური მოთხოვნების დამაკმაყოფილებელი კონფიგურაცია.
· ფასში უნდა შედიოდეს მოწყობილობა და მოთხოვნილი ფუნქციონალის უზრუნველსაყოფად საჭირო ლიცენზია. Optional ფუნქციონალი წარმოდგენილი უნდა იყოს ცალკე ფასით და არ უნდა ზრდიდეს საბაზისო შეთავაზების ღირებულებას.
· შეთავაზებაში არ განიხილება შემდეგი მოდელის მოწყობილობები: Cisco 800, Cisco 1700, Cisco 1800, Cisco 1900, Cisco 2600, Cisco 2800, Cisco 2900, Cisco 3600/3700, Cisco 3800, Cisco 3900, Cisco 4000 ISR, Cisco 7200, Cisco 7600, Cisco ASR 1000 სერიის როუტერები.
