ტექნიკური დავალება: გამწოვების მონტაჟი
1. ზოგადი ინფორმაცია და მიზანი
· ობიექტი: სს „არ ემ ჯი კოპერი“-ს საწარმოო ტერიტორია (არსებული ქარხნები).
· მდებარეობა: ბოლნისის მუნიციპალიტეტი, დაბა კაზრეთი.
· სამუშაოს მიზანი: 24 ცალი სამრეწველო გამწოვის  მონტაჟი ოთხ შენობაში დამკვეთის მიერ მითითებულ ადგილებში.
2. სამუშაოს მოცულობა და ტექნიკური პარამეტრები
· მოწყობილობის ტიპი: გამწოვი.
· რაოდენობა: 24 ერთეული.
· გაბარიტული ზომები: 1060 * 1060 * 400 * მმ.
· სამუშაოების სპეციფიკა:
· სამუშაოების შესრულება სიმაღლეზე (საჭიროებს სიმაღლეზე მუშაობის სპეციალურ დაშვებასა და აღჭურვილობას).
· სამონტაჟო ღიობების ამოჭრა/მომზადება  განსაზღვრულ ადგილებში.
· გამწოვების სრული ფიქსაცია,.
3. დამკვეთის პასუხისმგებლობა
· შემსრულებლის  დაშვება ობიექტზე.
· სამუშაოების სპეციფიკიდან გამომდინარე, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო ამწე მექანიზმითა და ელექტროენერგიით უზრუნველყოფა.
· [bookmark: _GoBack]გამწოვი ვენტილატორების მიწოდება.
4. მოთხოვნები შემსრულებლის მიმართ
· გამოცდილება: მსგავსი ტიპის სამრეწველო-სამონტაჟო სამუშაოების შესრულების გამოცდილება.
· უსაფრთხოება: საწარმოო უსაფრთხოების ნორმების მკაცრი დაცვა, სიმაღლეზე მუშაობის წესებისა და სახანძრო უსაფრთხოების სტანდარტების გათვალისწინებით (სავალდებულოა ინდივიდუალური დაცვის საშუალებების გამოყენება).
· ობიექტის დათვალიერება: ფასების წარმოდგენამდე / დეტალური განფასების გამოგზავნამდე, პრეტენდენტი ვალდებულია ეწვიოს ობიექტს ადგილზე, შეისწავლოს არსებული მდგომარეობა და ადგილმდებარეობის თავისებურებები.
5. ფინანსური პირობები
· ფასების წარმოდგენა: პრეტენდენტმა ფასი უნდა წარმოადგინოს დეტალურად — როგორც ჯამური ღირებულება, ასევე თითოეული ერთეულის (ერთი გამწოვის მონტაჟი) ღიობის ამოჭრიანად.

